Додаток 1

 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ
в межах вул.Городоцька – Шевченка у м.Львові

Таблиця В.1 - (ДБН Б.1.1-14:2012)

	Назва показників
	Одиниця виміру
	Значення показників

	
	
	Існуючий стан
	Етап від 3 років до 7 років
	Етап від 15 років до 20 років

	Територія

	Територія в межах проекту у тому числі:
	га / %
	99/100
	99/100
	99/100

	- житлова забудова у тому числі:
	»
	48,9/49,4
	52,07/52,53
	58,02/58,61

	а) квартали садибної забудови
	»
	
	
	

	б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків)
	»
	
	
	

	- ділянки установ і підприємств обслугову​вання (крім підприємств і установ мікро​районного значення)
	»
	-
	-
	-

	- зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)
	»
	10,03/10,13
	10,03/10,13
	13,23/13,36

	- вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення)
	»
	14,17/14,31
	14,17/14,31
	15,72/15,88

	Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально- складської, курортної, оздоровчої тощо)
	»
	12,02/12,14 
	8,85/8,93
	8,85/8,93

	- інші території
	»
	13,88/14,02
	13,88/14,02
	3,18/3,21

	Населення

	Чисельність населення, всього у тому числі:
	осіб
	13979
	16168
	19468

	- у садибній забудові
	»
	13979
	-
	-

	- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)
	»
	
	2189
	3300

	Щільність населення у тому числі:
	люд./га
	141
	163
	197

	- у садибній забудові
	»
	141
	163
	197

	- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)
	»
	
	
	

	Житловий фонд

	Житловий фонд, всього у тому числі:
	тис. м2 загальної площі
	297,81
	334,02
	434,4

	
	%
	100
	100
	100


	- садибний
	тис. м2
%
	297,81/100
	334,02/100
	434,4/100

	- багатоквартирний
	»
	
	
	

	Середня житлова забезпеченість у тому числі:
	м2/люд.
	21,30
	20,66
	25,86

	- у садибній забудові
	»
	
	
	

	- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)
	»
	21,30
	20,66
	19,69

	Вибуття житлового фонду
	тис. м2 загальної площі
	
	
	

	Житлове будівництво, всього:
	»
	
	
	

	у тому числі за видами:
	квартира (будинків)
	(637)
	386 (6)
	1100 (26 секцій)

	- садибна забудова (одноквартирна забудова)
	тис. м2 будинків
	
	
	

	- багатоквартирна забудова
	»
	
	36,211
	100,38

	із неї:
	
	
	
	

	- малоповерхова (1-3 поверхи)
	»
	
	
	

	- середньоповерхова (4-5 поверхів)
	»
	
	
	

	- багатоповерхова (6 поверхів та вище)
	»
	
	36,211
	

	у тому числі поверхів:
	
	
	
	

	-6-9
	»
	
	36,211
	

	-10 і вище
	»
	
	
	100,38

	Житлове будівництво за рахунок проведення

реконструкції існуючої забудови
	тис. м2
	
	
	

	Установи та підприємства обслуговування

	Дошкільні навчальні заклади
	місць
	258
	438
	681

	Загальноосвітні навчальні заклади
	учнів
	720
	1120
	2720

	Стаціонари (лікарні) усіх типів
	ліжок
	
	
	

	Поліклініки
	відв. за зміну
	
	388
	467

	Спортивні зали загального користування
	м2 площі підлоги
	
	1280
	1360

	Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні)
	га
	0,13
	0,16
	0,19

	Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні)
	м2 заг. площі
	4780,1


	1293,6
	1557,6

	Бібліотеки
	тис. один, зберіг.
	-
	56,6
	68,15

	Магазини
	м2 торг, площі
	-
	3964,88


	4774,00

	Підприємства громадського харчування
	місць
	-
	113
	136

	Установи побутового обслуговування
	роб. місць
	-
	33
	39

	Оздоровчі установи
	місць
	-
	-
	-

	Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) у тому числі:
	км
	12,98
	12,98
	14,36

	- магістральні вулиці загальноміського значення
	»
	2970
	2970
	4395

	- магістральні вулиці районного значення
	»
	
	
	

	Кількість транспортних розв'язок у різних рівнях
	один.
	-
	-
	1

	Кількість підземних та надземних пішохідних переходів
	»
	-
	-
	1

	Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: у тому числі:
	км/км2
	13
	13
	15

	- магістральної мережі
	»
	3
	3
	3

	Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього: у тому числі:
	км
	3,06
	3,06
	3,06

	- трамвай
	»
	3,06
	3,06
	3,06

	- тролейбус
	»
	
	
	

	- автобус
	»
	3,06
	3,06
	3,06

	Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць)
	км/км2
	3
	3
	3

	Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів
	маш.-місць
	
	
	

	Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів
	»
	
	
	

	Відкриті автостоянки для постійного (тимчасо​вого) зберігання легкових автомобілів
	маш.-місць
	Не має інформації
	2905 (291)
	3357(336)

	Інженерне обладнання

	Водопостачання
	
	
	
	

	Водоспоживання, всього
	тис.м3/добу
	1,8
	
	

	Каналізація
	
	
	
	

	Сумарний об'єм стічних вод
	»
	2,2
	
	

	Електропостачання
	
	
	
	

	Споживання сумарне
	МВт
	
	
	

	у тому числі на комунально-побутові послуги
	»
	
	
	

	Кількість квартир, що обладнані електроплитами
	ОД.
	
	
	

	Газопостачання
	
	
	
	

	Витрати газу, всього
	млн.м3/рік
	8,0
	
	

	- у тому числі на комунально-побутові послуги
	»
	3,5
	
	

	Протяжність газових мереж (будівництво)
	км
	28,549
	
	

	Теплопостачання
	
	
	
	

	Споживання сумарне
	Гкал/год
	
	
	

	Протяжність мереж (будівництво, перекладання)
	км
	
	
	

	Інженерна підготовка та благоустрій

	Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин
	га
	
	
	

	
	% до тер.
	
	
	

	Протяжність закритих водостоків
	км
	
	
	

	Охорона навколишнього середовища

	Санітарно-захисні зони, всього
	га
	29,92
	29,92
	29,92

	- у тому числі озеленені
	»
	10,03
	10,03
	13,23

	Орієнтовна вартість будівництва (вказати в цінах якого року)

	Загальна вартість житлово-цивільного будівництва у тому числі:
	млн. грн.
	
	
	

	- житлове
	»
	
	
	

	- установи та підприємства обсуговування
	»
	
	
	

	Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт

у тому числі:
	»
	
	
	

	- вулично-дорожня мережа, всього
	»
	
	
	

	- автомобільні тунелі
	млн. грн.
	
	
	

	- транспортні розв'язки в різних рівнях
	»
	
	
	

	- автостоянки і гаражі
	»
	
	
	

	Інженерне обладнання, всього у тому числі:
	»
	
	
	

	- водопостачання
	»
	
	
	

	- каналізація
	»
	
	
	

	- електропостачання
	»
	
	
	

	- зв'язок і сигналізація
	»
	
	
	

	- газопостачання
	»
	
	
	

	- теплопостачання
	»
	
	
	

	- інженерна підготовка
	»
	
	
	

	- дощова каналізація
	»
	
	
	


*
показники надані для проектованих та перспективних об’єктів.

Додаток 2
РОЗРАХУНКИ
1.        Кількість мешканців проектованого житлового району:

а)
вихідні дані: 
99,07 га - площа земельної ділянки, 12,2 м.кв./люд.,

1,5- коефіцієнт цінності ділянки.
б)
розрахункова:
990700:12,2х 1,5 =121807 (приймаємо 122000 чол.)
в)
рекомендації:   19468 особи 
1.1.
Площа забудови:

а)
вихідні дані:     44,40 га;
1.2.
Площа майданчиків:

а)
вихідні дані: 
19468 осіб – розрахункова кількість мешканців, 

б) розрахункова (нормативні площі майданчиків прийнято згідно ДБН 360-92**табл.3.2):

· ігрові для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: 

19468,00 х 0,7 м.кв./чол. =13627,6м.кв
· відпочинкові для дорослого населення:

19468,00 х 0,1 м.кв./чол. =1946,8 м. кв
· для занять фізкультурою:

19468,00 х 0,2 м.кв./чол. =3893,60 м.кв.
· господарські: 

19468,00 х 0,3 м.кв./чол. х 0,5=2920,20 м.кв
1.3.
Потреби в зелених насадженнях та інших елементах благоустрою:

а)
озеленення: 
площа озеленених територій загального користування (парків, садів, скверів, бульварів) ДБН 360-92**, табл.5.1 – 6 м2/чол.

· фактична площа – 10,03 га
· розрахункова 

19648 чол. х 6 м2/чол.= 117888 м2 = 11,79 га

· рекомендації на період до 20 років – 13,23 га
1.4.
Технологічно обумовлені потреби в інженерно-транспортній та вулично-дорожній мережі:

а) характеристика існуючої інженерно-транспортної структури:

· інженерні мережі - згідно технічних умов відповідних служб
· транспортна мережа – передбачено доступ власного, громадського та спеціалізованого транспорту
б) мережа вулиць та доріг: - існуючіv магісьоалі загально міського значення – Шевченка та Городоцька, мережа житлових вулиць та проектовані проїзди, під'їзди до проектованого житлових комплексів.
1.5.
Забезпечення автостоянками мешканців житлового будинку на етап до 20 років:

а) вихідні дані:
· 2 сім’ї – 1 маш-місце - постійне зберігання  

· тимчасове зберігання: 0,1 маш-місце 

· 19468 мешканців.

б)розрахункова:

кількість сімей:  

19468:2,9 = 6713 сімей

кількість машино-місць: 
6713 :2= 3357 маш-місць постійне зберігання: 
Кількість маш-місць тимчасове зберігання: 

3357х0,1 = 336 маш-місць

в) рекомендації: 

необхідно здійснити будівництво багатоповерхових гаражів за адресою:

· Вул.Ген. Юнаківа, 8-12 -2 поверховий гараж на 100 місць

· Вул.Дм.Бортнянського,1 -3-поверховий гараж на 300 машино-місць

· Вул.Шевченка,1 -4 х поверховий гараж на 1600 машино-місць (постійне та тимчасове  зберігання автомобілів).

· Вул.Шевченка,1 – підземний гараж на 800 машино-місць (тимчасове зберігання) 

· Площа Кн.Святослава –автостоянка – 100 машино-місць

· Вул. Яр.Мудрого 11а – 2 – поверховий гараж на 100 машино-місць

· Вул.Стороженка 18-32 3-поверховий гараж на 300 машино-місць

· Вул.Бр.Міхновських 11а 2-поверховий гараж 100 машино місць

· Вул.Залізнична, 18 -3 – поверховий гараж на 300 машино-місць 
Замовникам новобудов рекомендується організувати зберігання автомобілів мешканців території  в кількості до 452 машино-місць.

1.6. Розрахунок місткості дитячих дошкільних навчальних закладів:


а) Вихідні дані: 

розрахункові показники з генерального плану Львова (розробник: ДІПМ «Містопроект» м.Львів)

· коефіцієнт сімейственості – 2,9
· на 1000 осіб – 35 дітей дошкільного віку
· на 1000 осіб – 140 дітей шкільного віку

б) розрахункова кількість місць в ДНЗ:

· кількість дітей дошкільного віку:





35 дітей х 19,468 = 681 дітей

Наявність місць у ДНЗ станом на 01.04.2014 






258 місць (лист Управління освіти)

Бракує 423 місця.


в) рекомендації: 

· організація нового дошкільного навчального закладу на вул. Городоцькій за рахунок реконструкції та пристосування приміщень існуючих казарм вузла зв’язку Західної групи військ (Військової музичної школи. Місткість – 240 місць) та на вул.Бр.Міхновських (понад 180 місць).

1.6.1. Розрахунок місткості СЗШ:

Кількість дітей шкільного віку




140 дітей х 19,468 = 2725,52 дітей, приймаємо 2726 дітей.
Станом на 0.1.05.2014 – кількість місць у закладах СЗШ становить 720, що означає на перспективу 20 років нестача місць у СЗШ буде становити 2006 місць.

Рекомендації: 

· організація нових навчального закладів І-ІІІ рівня акредитації на вул. Городоцькій за рахунок реконструкції та пристосуванні приміщень існуючих приміщень  вузла зв’язку Західної групи військ (Військової музичної школи. Місткість  – 1600 місць) та на вул.Затишна (понад 400 місць).
