Таблиця-МО «Містобудівні умови та обмеження»

Умовні позначення

	Громадські зони

	Г-2  –  Ділові зони 

	Г-3-1  –  Зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл

	Житлові зони

	Ж-1  –  Садибної забудови

	Ж-2  –  Блокованої малоповерхової забудови

	Ж-4  –  Змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови

	Рекреаційні зони

	Р-3  –  Рекреаційні зони озеленених територій загального користування

	Л-1  –  Озеленені території (озеленені СЗЗ, круті схили)

	Зони  транспортної інфраструктури

	ТР-1  –  Зона транспортної інфраструктури (територія смуги відводу залізниці)

	ТР-3  –  Зона транспортної інфраструктури (територія вулиць, майданів (в межах червоних ліній))

	Зони  транспортної інфраструктури

	КС-5  -  Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації


	Перелік містобудівних умов та обмежень

	1. 
	Назва зони:

	2. 
	Площа зони:

	3.
	Гранично допустима висота будівель:

	4.
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:

	5.
	Максимально допустима щільність населення (для  житлової забудови), максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):

	6.
	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:

	7.
	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та інші охоронювані зони):

	8.
	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд:

	9.
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:

	10.
	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":

	11.
	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):

	12.
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:

	13.
	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

	14.
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:


Містобудівні умови та обмеження
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Г-2
	1. Назва зони:
	Ділові зони
	Переважні:

· будинки змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поповерхового розділення різноманітних видів використання;

· готелі, будинки  для гостей, центри обслуговування туристів;

· бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

· офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· зали рекреації;

· зали, клуби, центри спілкування (для зустрічей, зборів, занять дітей і підлітків, молоді, дорослих) багатоцільового і спеціального призначення;

· аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні комп”ютерної і побутової техніки, майстерні по ремонту годинників, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

· лазні, сауни;

· комп”ютерні центри;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

· парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерціних видів використання;

· майданчики: господарські, відпочинкові.

· сквери, бульвари.

Допустимі:

· універсальні спортивні і розважальні комплекси;

· культові споруди;

· багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

· об’єкти пожежної охорони;

· об’єкти інженерного забезпечення.

	
	2. Площа зони:
	7,8 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	16 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	30-40%
	

	
	5. Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки:
	3050 м²/га
	

	
	6. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.В.Великого – 1-20м;

до вул.Проектна 2 – 1-13м.
	

	
	7. Планувальні обмеження:
	- Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих);

- Нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

- Забезпечити нормативну тривалість інсоляції в сусідніх існуючих житлових будинках;

- СЗЗ від друкарні ВАТ "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" - 50 м;
- СЗЗ від під’їзної залізничної колії – 50м;
- СЗЗ від виробничих підприємств та складів, що знаходяться поза межах території опрацювання (ТзОВ "Будтехкомплектпостач Груп" (ПАТ «Львівський завод будівельних виробів»), ЗАТ "Львівський автобусний завод" )  – 100 м;
- Водоохоронна зона озера – 25 м.
	

	
	8. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2  ДБН 360-92**;
	

	
	10. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11. Вимоги щодо  благоустрою:
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка;
Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Г-3-1
	1. Назва зони:
	Зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл
	Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· загальноосвітні школи;

· дитячі дошуільні установи.

	
	2. Площа зони:
	0,277га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	2 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	20-30%
	

	
	5. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови):
	2020 м²/га
	

	
	6. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.Проектна 2 – 22м;
	

	
	7. Планувальні обмеження:
	- Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих);

- Нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

- Забезпечити нормативну тривалість інсоляції в сусідніх існуючих та проектованих житлових будинках;
	

	
	8. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2  ДБН 360-92**;
	

	
	10. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11. Вимоги щодо  благоустрою:
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка;

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Ж-1
Ж-1

	1. Назва зони:
	Садибної забудови
	Переважні:
· Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;

· Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою;

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові (тимчасові) автостоянки;

· Сади, городи;

· Квітники, палісадники.

Допустимі:

· Багатоквартирні житлові будинки до 3-х поверхів;

· Культові споруди;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Об’єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Господарські будівлі на присадибній ділянці;

· Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

· Теплиці, оранжереї.


	
	2. Площа зони:
	0,47 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	2-3 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	15-25%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової 
забудови):
	40-50 люд/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.В.Янева – 3м
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих житлових;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з  побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Ж-2
Ж-2

	1. Назва зони:
	Блокованої малоповерхової забудови
	Переважні:

· Багатоквартирні житлові будинки до 5 поверхів;

Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Хостели;

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;

· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності;

· Офісні приміщення (вбудовані);

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові автостоянки,;

· Автостоянки та гаражі (вбудовані);

· Квітники, палісадники.

Допустимі:

· Готелі,;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Адміністративно-офісні будівлі;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

· Об’єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.


	
	2. Площа зони:
	0,22 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	2-3 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	50-60%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової 
забудови):
	140-150 люд/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.В.Янева – 3м
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих житлових;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з  побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою:
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Ж-4
Ж-4

	1. Назва зони:
	Змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови
	Переважні:

·  без обмеження поверховості
· Багатоквартирні житлові будинки до 10-ти поверхів;

· Багатоквартирні житлові будинки до 16-ти поверхів; 
Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Хостели;

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять ;
· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності ;
· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Офісні приміщення (вбудовані);

· Гостьові  автостоянки;

· Автостоянки та гаражі (вбудовані);

· Квітники, палісадники.

Допустимі:

-    Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

· Готелі;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях;

· 
· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Адміністративно-офісні будівлі;

· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

· Об’єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.



	
	2. Площа зони:
	1,96 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	16 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	35-45 %
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової 
забудови):
	500 люд/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.Стрийської – від житлових будинків 6м, від громадських об’єктів – 1м;

до вул.Проектна 2 – 3м
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих житлових;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з  побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою:
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Р-3
Р-3
	1. Назва зони:
	Рекреаційні зони озеленених територій загального користування
	Переважні види використання земельних ділянок:

· парки, сквери, бульвари;

· доріжки та алеї;
· майданчики для відпочинку;
· елементи дизайну, скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва, малі архітектурні форми. 
Супутні  види забудови  та  іншого  використання:
· дільничні пункти міліції;

· громадські вбиральні;

· парковки.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· допоміжні будівлі і інфраструктура для відпочинку;

· ігрові майданчики;

· спортмайданчики;

· пункти прокату ігрового і спортивного інвентаря;

· комплекси атракціонів, ігрові зали;

· танцмайданчики, дискотеки;

· літні театри і естради;

· підприємства громадського харчування (кафе, літні кафе, ресторани);
· пункти надання першої медичної допомоги;

· культові споруди;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

· майданчики для вигулу собак;
· мотелі.


	
	2. Площа зони:
	3,698 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	1-2 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	 5-10 %
	

	
	5. Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки:
	750-760 м²/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.Проектна 2 – 5м
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих житлових;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з  побутовими, санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою:
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Л-1
Л-1
	1. Назва зони:
	Озеленені території (озеленені СЗЗ, круті схили)
	Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередачі, коридорів та інших комунікацій, зон санохорони об’єктів водопостачання, територій зсувів, тощо.  Площа  озеленених  територій – не  менше  60 %  території  зони.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· розсадники деревних і чагарникових рослин для озеленення міста, квітниково-оранжерейні господарства;

· пожежні депо; 

· лазні; 

· пральні; 

· гаражі; 

· склади (крім продовольчих та продовольчої сировини); 

· магазини; 

· підприємства громадського харчування; 

· відомчі поліклініки; 

· науково-дослідні лабораторії, пов’язані з діяльністю прилеглих підприємств;

· приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств; 

· стоянки для громадського та індивідуального транспорту; 

· інженерні  комунікації та об’єкти  інженерно-транспортної  інфраструктури.

Площа  ділянок  допустимих  видів  використання  території – не  більше  40 %  території  зони.



	
	2. Площа зони:
	0,222 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	1-2 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	5-10 %
	

	
	5. Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки:
	440-450 м²/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	Немає проектованих об’єктів
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Територія знаходиться в межах санітарно-захисної зони залізниці, та охоронної зони повітряних ліній електропередач.
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою:
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	ТР-1
	1. Назва зони:
	Зона транспортної інфраструктури (територія смуги відводу залізниці)
	Переважні:

· об’єкти, для яких резервуються території, у відповідності з генеральним планом міста;
Допустимі:

· тимчасові автостоянки, без капітальних будівель.


	
	2. Площа зони:
	0,436 га
	

	
	
	Територія смуг відводу залізниці вільна від забудови.
	


	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	ТР-3
	1. Назва зони:
	Зона транспортної інфраструктури (територія вулиць, майданів (в межах червоних ліній))
	Переважні:

· об’єкти, для яких резервуються території, у відповідності з генеральним планом міста;
Допустимі:

· тимчасові автостоянки, без капітальних будівель;

· тимчасові збірно-розбірні будівлі і павільйони для торгівлі і надання інших послуг населенню, з правом короткотермінової оренди земельної ділянки, без права викупу.

	
	2. Площа зони:
	4,295 га
	

	
	
	Існуючі будівлі, які знаходяться в межах червоних ліній проектованої вулиці залишаються без змін, але і без права на реконструкцію чи надбудову;
	


	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	КС-5
КС-5
	1. Назва зони:
	Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації
	Переважні:

· об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;
· відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;
· підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;
· об’єкти складського призначення різноманітного профілю;
Допустимі:

· виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;
· підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов”язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;
· зелені насадження спеціального призначення;
· об’єкти пожежної охорони;
· спортмайданчики, майданчики для відпочинку для персоналу підприємств;

· аптеки;
· поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;
· спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;
· зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;
· майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;
· антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

	
	2. Площа зони:
	0,187 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	2 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:
	5-15 %
	

	
	5. Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки:
	650-660 м²/га
	

	
	6. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	до вул.В.Великого – 20м;
до вул.В.Янева – 13м
	

	
	7. Планувальні обмеження:
	- Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих);

- Передбачити нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**, 
	

	
	8. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	10. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11. Вимоги щодо  благоустрою:
	Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка;
майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	13. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
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