	МІНІСТЕРСТВО регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

	господарства україни

	ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ„ МІСТОПРОЕКТ”

_____________________________________________________________________________ 

	Ліцензія АВ № 557476 дійсна до 28 грудня 2015 р.

	

	Замовник:                                                                                     
Управління архітектури Департаменту 

містобудування Львівської міської ради

	Об'єкт: 40-14

	Платник:

ТзОВ «________» 


	

	ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ, 
обмеженої

вул. П.Карманського, вул. Я.Ярославенка,

вул. Ю.Мушака, вул. Дібровна, вул. І.Франка
(основні положення)

	
	

	Директор  
	І. Квик

	Начальник АПМ-2
	В. Дубина

	Головний архітектор проекту  
	П. Крупа

	Львів – 2014


Детальний план території у межах вул. П.Карманського, вул. Я.Ярославенка, вул. Ю.Мушака, вул. Дібровна, вул. І.Франка,  розроблено на замовлення Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради авторським колективом АПМ-2. 

Проект розроблено згідно діючих норм і правил.

	Головний архітектор проекту
	________________
	П.Крупа

	Проект розроблено авторським колективом в наступному складі:

	Архітектори:
	кер. групи
	І. Крупа, 

	
	О.Пона, О.Дідула, О. Бадунь

	Автори розділів
	
	

	Інженерні мережі:
	
	М. Мінков

	Транспорт, вулиці, дороги:
	кер. групи                  
	С. Фіалковський 

	Інженерна підготовка території
	пров. інж.
	Ю. Залигаєв


СКЛАД ПРОЕКТУ

	
	· Пояснювальна записка.
	

	
	
	

	
	· Графічні матеріали:
	

	
	
	

	1.
	Схема розташування території у планувальній структурі м. Львова
	М 1 :5 000

	2.
	План існуючого використання території суміщений зі схемою планувальних обмежень та опорним планом
	М 1 :1 000

	3
	Концепція трасування магістральної вулиці загальноміського значення («хорди»)
	М 1 :2 000

	4.
	Проектний план з планом червоних ліній 
	М 1 :1 000

	5.     
	Схема організації руху транспорту і пішоходів *
	М 1 :1 000

	 6.     
	Схема інженерної підготовки території та вертикального планування *
	М 1 :1 000

	 7.     
	Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору *
	М 1 :1 000

	 8.     
	Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту *
( цивільної оборони) - за окремим завданням
	М 1 :1 000

	  9.
	План червоних ліній (на актуалізованому топографічному плані в цифровому вигляді) *
	М 1 :   500


.
* - після погодження проектного рішення
ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

	1.
	Підстава для розроблення детального плану території.

	2.
	Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.

	3.
	Оцінка існуючої ситуації:

	
	3.1. Стан навколишнього середовища;

	
	3.2. Використання території;

	
	3.3. Характеристика будівель;

	
	3.4.Характеристика інженерного обладнання;

	
	3.5. Характеристика транспорту;

	
	3.6. Характеристика озеленення і благоустрою;

	
	3.7. Характеристика планувальних обмежень.

	4.
	Розподіл території за функціональним використанням, розміщення та структура забудови.

	5.
	Характеристика видів використання території.

	6.
	Пропозиції щодо режиму забудови території.

	7.
	Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.

	8.
	Основні принципи планувально-просторової організації території.

	 9.
	Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і   пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.

	
	    9.1.Вулична мережа;

	
	    9.2.Громадський транспорт;  

	
	    9.3.Автостоянки;

	
	    9.4.Організація пішохідного руху;

	
	

	10.
	   Інженерне забезпечення, розміщення інженерних    мереж та споруд.

	11.
	   Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного   простору.

	12.
	Комплексний благоустрій та озеленення території.

	13.
	Містобудівні заходи щодо поліпшення стану та охорони навколишнього середовища. 

	14.
	Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

	15.
	Техніко-економічні показники.

	16.
	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).


1.ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ
Детальний план території, розроблений на замовлення Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 498 від 04.07.2014 р.
У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 14,5 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10 років, в тому числі 1-ша черга – 3-7 років.
У проекті враховані: 
·  основні рішення генплану м. Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010р.; 
·  рішення плану зонування території м.Львова (Сихівський адміністративний район), затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2014р.;
·  проектні пропозиції забудови ділянки на вул. Карманського, 7а в м. Львові
·  проект житлового будинку по вул. Карманського, 21, розроблений ПП«Універсалпроект»
·  проектні пропозиції розміщення початкової школи і дитячого садка Українського Католицького Університету на вул. Мушака в м. Львові, розроблені УКРДИЗАЙНГРУП в 2014 
· проектні пропозиції розширення УКУ на вул. П.Мирного в м. Львові, розроблені УКРДИЗАЙНГРУП в 2014 
Проект розроблений у відповідності з:

· Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

· ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

· ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

· ДБН В.2.3-5- 2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

· ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження детального плану території».

Проект розроблений у відповідності із завданням, затвердженим, В.О. начальника управління архітектури А. Павлівим.
2.СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І 
МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Район розміщення ділянки відноситься до II В-3 кліматичної підзони фізико- географічного районування України. Переважаючі вітри - північно-західні, вітровий район - III. Найбільш сильні вітри спостерігаються в січні місяці - 3,6-3,8 м/с. Протягом року випадає 798 мм опадів, сніговий район - III. Снігове навантаження - 680 Па.

Сейсмічність району до 6 балів.

Середньорічна відносна вологість повітря - 65-68%. Середньорічна температура повітря - 6,8° С.

Рельєф ділянки каскадний, історично та техногенно cформований, має значні перепади висот.  Відмітки коливаються в межах від 301,5м — примикання вул.Мушака до «хорди» і до 339,5м — поворот вул. Івана Франка.
Важливою особливістю рельєфу є природнє яружне утворення, що пролягає в районі південно- східної межі ДПТ, приблизно від рогу вулиць Карманського-Ярославенка (з передом висот 309м-314м, ≈ 4м) до східної межі ДПТ і далі до вул. Стуса. (кінцева 297,5м), повздовжній ухил по тальвегу ≈ 18‰
Локальні ухили рельєфу обумовлюють напрямок водостоків з теритриторії  на південний-схід, в сторону тальвега біля вул. Ярославенка, далі по тальвегу до вул. Стуса і на північ в центральну частину міста.
Територія, на яку розробляється проект детального планування території, знаходиться у центральній частині м. Львова,  і обмежена, червоними лініями вулиць, за годинниковою стрілкою:

· на північному заході та півночі – вул. І.Франка
· на півночі, продовження, – вул. Я.Ярославенка
· , проектованої магістральної вулиці загальноміського значення т.з. «хорди» ;

· на південному сході – вул. Мушака
· , вул. Я.Ярославенка
· на південному заході – вул. Карманського
Ділянка нової забудови, Карманського, 7а знаходиться у межах територї, яка має різне функціональне використання: житлові території, території об’єктів обслуговування та території магістральної вуличної мережі. 
Генеральним планом міста та планом зонування території Сихівського адміністративного району дана територія передбачена під комплексну реконструкцію з метою її ефективного використання, організації та збереження естетичного середовища. Функціональне призначення території – житлова, території об’єктів обслуговування та території магістральної вуличної мережі.
Даним детальним планом території пропонується:

1.   Уточнення проектних рішень згідно діючої містобудівної документації.
2. Зміна функціонального призначення території, для її ефективного використання та збереження естетичного середовища.
3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
3.1. Стан навколишнього середовища

Загалом стан навколишнього середовища, на даний час задовільний і є важливим елементом комфортних умов для проживання.

Існуюче функціональне використання територій громадське та житлове. Відповідно дані території не створюють, безпосередньо, негативного впливу на оточуюче навколишнє середовище.  

· 
· 
· 
· 
В той же час, проектована магістраль стане елементом дисгармонії , який суттєво понизить якість середовища проживання. А також буде створювати істотний негативний вплив на навколишнє середовище, як  при умові будівництва так і при умові експлуатації за рахунок появи нових постійних джерел впливів. До постійних джерел впливів на навколишнє середовище під час експлуатації магістралі відносяться: викиди забруднюючих речовин, які утворюються при спалюванні палива, в атмосферне повітря; акустичний вплив від руху транспортних засобів; наявність вібрації; скид дощових та зливових вод з дорожнього покриття; забруднення сміттям ґрунтів.

3.2. Використання території
На ділянці охопленій детальним планом території розташована 
А)переважно житлова забудова, як індивідуальна садибна, так і квартирна мало – та баготоповерхова:
Б) підприємства обслуговування:

· Дитячий дошкільний заклад № 170; 
· Львівський дитячий інтернат для дітей з вадами слуху і мовлення;
·  Обласна станція юних техніків та станція юних натуралістів;
В) Території магістральної вуличної мережі, у вигляді ділянки обмеженої затвердженими червоними лініями 

Г) територія тепличного господарства, Карманського, 7а 
На сьогоднішній день споруди господарства зруйновані, діяльність не проводиться і відновлення діяльності не передбачається.

Ділянка тепличного господарства не загосподарьована і не відповідає затвердженій містобудівній документації. 
Д) тепличні господарські об’єкти парку «Залізна Вода», які є частково зруйновані або перебувають в незадовільному технічному стані.
3.3.  характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

Територія розроблення детального плану потрапляє в межі історичного ареалу міста Львова.
За даними історико-архутектурного опорного плану, 
в межах території ДПТ на даний час є дві пам’ятки архітектури місцевого значення:

· Івана Франка, 125 — вілла Юзефа Вичковського, 1896р. романтизм

· Івана Франка, 127 Вілла Г.Міколяша, 1911р. необарокко, модерн

Охоронні зони, яких розраховано за формулою R=2L, де L – довжина фасаду будівлі: 

· до 32м для буд. № 125

· до 35м для буд. № 127

До  10 - 11 вересня 2008р № 30 на вул. Ярославенка  існувала пам’ятка історії та мистецтва за № 506 від 2 листопада 1988 року (охоронний номер - 1297), яку було зруйновано всупереч ЗУ «Про охорону культурної спадщини»

· 
· 
3.4. Характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом).
Район охоплений ДПТ сформований переважно вілловою забудовою 19 ст.- поч.20 ст., як цінною так і фоновою.
Вздовж вул. Ярославенка розміщена типова житлова багатоповерхова (9 пов.) забудова 70-их років. 
По типу та характеру забудову в межах проектування можна розділити на наступні види: 

· переважають капітальні споруди до 3-х поверхів (камяна та цегляна забудова);

· 2-і новобудови 4 та 6 поверхів (цегляна забудова);

· 3-и 9-ти пов. 2-ох секційні будинки (цегляна забудова);

· інженерні будівлі та споруди; 

· металеві одноповерхові будівлі. 


	


	

	








	
	
	
	
	

	
	
	

	
	


	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	


	

	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	


3.5. Характеристика інженерного обладнання.
Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними мережами: водопостачання, каналізації, електропостачання, газопостачання, теплопостачання.
Проте більшість з них перебуває в незадовільному технічному стані, зокрема «аварійним» є стан колектора побутової кпнплізації.
Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із службами на наступних стадіях проектування.

На території проектування знаходяться окремі споруди інженерного забезпечення (ТП, котельні, ГРП,) які на даний час обслуговують існуючий житловий квартал.


3.6. Характеристика транспорту.
Територія в межах опрацювання примикає до сформованої магістральної вуличної мережі .
       Основний транспортний потік проходить по вулицях Івана Франка, Ярославенка та Карманського, які згідно генерального плану визначені як елементи магістральної мережі  вулиць районного значення регульованого руху. 
Згідно рішення генерального плану ці вулиці мають примикати до магістральної вулиці загальноміського значення безперервногоного руху т.з. «хорди».
3.7. Характеристика озеленення і благоустрою.

     Стан озеленення на території проектування більш, ніж задовільний. Територія ДПТ, з північного-сходу та південного заходу, безпосередньо примикає до паркових утворень – «Стрийський» та «Залізна Вода».

Озеленення території з відповідним благоустроєм присутнє на ділянках дитячих дошкільних закладів та юнацького натуралістичного центру, які створюють ядро зеленої зони території.


Наявне нормативне озеленення (газони, посадки) і благоустрій (тротуари) в межах червоних ліній вулиць Ярославенка, Карманського та Івана Франка. Частково впорядкована територія на прибудинкових територіях багатоповерхової забудови. Також озеленення представлене садами на індивідуальних садибних ділянках. 
Невпорядкованою з  точки зору озеленення та благоустрою є територія колишнього тепличного господарства.

Загалом  територія потребує проведення завершеного  комплексного озеленення та благоустрою. 
3.8. Характеристика планувальних обмежень.
Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії вулиць та межі землекористування, нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви, охоронні зони пам’яток архітектури, історії та мистецтва.
При умові будівництва магістральної вулиці загальноміського значення безперервногоного руху — нормативні лінії регулювання забудови -6 м, від червоних ліній , до проектованої житлової забудови
4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ.
  Згідно з ДСТУ - Н Б Б.1.1-12:2011 та Плану зонування території м.Львова дана територія формується з наступних зон:

Г - 2 –  зона  центру  ділової,  громадської  діяльності  районного  (місцевого)    значення.

Г- 3 -1 -  зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл .

Ж - 1  – зона садибної  забудови.

Ж - 2  - зона малоповерхової квартирної  забудови ( до 4-х пов.)

Ж - 3 -  зона багатоповерхової  квартирної  житлової та громадської  забудови ( 5-9 пов.)

Р-1 – зона об’єктів природного заповідного фонду
Р-3 -  зони озеленених  територій  загального  користування.

ТР-2 – транспортної інфраструктури;


За функціональним призначенням територія проектованого комплексу в межах розроблення детального плану передбачається для розташування житлової забудови за рахунок нового будівництва та створення зони озеленених  територій  загального  користування (Р-3) за рахунок прокладання магістральної вулиці загальноміського значення в підземному варіанті.
Ділянки нової забудови згідно рішень зонінгу потрапляють в зони Ж – 2,    Ж – 3 малоповерхової квартирної  та багатоповерхової  квартирної  житлової та громадської  забудови. 
Гранична поверховість, передбачена для проектованої забудови, до 4-ьох пов. в зоні Ж – 2 (допустимі – 6 пов.) і до 9-ти пов. (допустимі – баштового типу до 12 пов.)   для зони Ж – 3
Конкретні параметри кожного проектованого об'єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ. У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.
Майнові права на проект даного Детального плану території належать замовнику, авторські - розробнику ДПТ.
5.ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до генплану м. Львова територія проектування належить до забудови громадської та житлової забудови.
ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану міста на новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи можливість проходження магістральної вулиці загальноміського значення, т.з. «хорди»,  в підземному варіанті з метою максимального збереження історично-сформованої планувальної структури кварталу та існуючого ландшафту.

Зміна цільового призначення ділянок повинна відбуватись у відповідності до  чинного законодавства та даного ДПТ.
6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ.
Територію, визначену детальним планом для містобудівного освоєння, слід  використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів самоврядування міської ради  щодо  використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування.

Для територій існуючої забудови, на яких не забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий  обмежений вид містобудівного освоєння  –“статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою.

Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, запланованими  для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, можуть відчужуватись на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.
Для перспективної містобудівної діяльності, на позарозрахунковий термін ДПТ, території в проектних межах ДПТ не передбачається.
Для територій, що потрапляють в межі червоних ліній «хорди», позаяк детальним планом розглядається варіант тунельного вирішення траси на даній ділянці, пропонується особливий режим використання, а саме розміщення на згаданих територіях :

· встановлення нових червоних ліній « хорди» по габаритах тонелю – 35 м
· існуючі, затверджені, червоні лінії (50м) вважати лініями регулювання забудови

· території в межах ч./л. надати сервітутне користування, до часу будівництва тунелю

· безфундаментних споруд (відпочинкових альтанок) 

· внутрішньо квартальних проходів та проїздів, розворотніх майданчиків

· прибудинкових майданчиків та ін. площинних споруд.

· місць тимчасового зберігання автомобілів,
7. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ.
На замовлення Управління архітектури ДП ДІПМ «Містопроект» було розроблено план зонування території з уточненням рішень генплану щодо функціонального використання території.

Враховуючи містобудівну ситуацію,що склалася на ділянці проектування, а також уточнення детального плану території щодо функціонального використання —  встановлення особливого виду використання території,.  Характеристика зон, переважні, супутні та дозволені види  використання території, характеристика об’єктів забудови, містобудівні умови та обмеження подані в томі ІІ-ому «Додаток до детального плану території, обмеженої вул. П.Карманського, вул. Я.Ярославенка, вул. Ю.Мушака, вул. Дібровна, вул.І.Франка. Функціональне зонування території»
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8.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ
8.1. Загальні дані
Ідея планувальної та об’ємно-просторової організації території базується на наступних факторах : 
- містобудівна цінність ділянки, як житлової території, пов’язана з її розташуванням у планувальній структурі міста;
-  наявність історично-сформованого ландшафту та архітектурного простору;

- наявність функціонуючих об’єктів обслуговування, дитячих дошкільних закладів та натуралістичного центру в межах магістральних вулиць районного значення, що оточують територію.
-  наявність у межах доступності  середніх загальноосвітніх шкіл та  навчальних закладів вищої акредитації: Львівської української приватної гімназії, НВК «школа-садок «Софія, Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №100;

- примикання до териториї ДПТ:

-  з північного-сходу відпочинкової озелененої території, пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк";

- з південного-заходу відпочинкової озелененої території, парку «Залізна Вода».

У зв’язку з, фактично, сформованою планувальною структурою житлового кварталу (мікрорайону, містобудівного утворення) та існуючою хоч і не впорядкованою, ландшафтно-парковою складовою, виникла потреба збереження даної ситуації, та покращення умов шляхом варіантного розгяду проходження магістральної вулиці загальноміського значення безперервного руху. 
Тому концепцією планувальної організації території передбачається проходження «хорди» в тунелі на  відрізку траси від перетину з вул. Ярославенка до до перетину з вул.Проектованою, що проходить вздовж південної сторони УКУ. І як наслідок фармування на денній поверхні над тунелем озелененої відпочинкової зони 




8.2. Пропозиції щодо охорони та відновлення історичного середовища

Враховуючи складну ситуацію за адресою № 30 на вул. Ярославенка, щодо знесення пам’ятки історії та мистецтва вілли Я.Ярославенка, а також наявності у власника ділянки дозволу на будівництво житлового будинку на даній території, пропонуються варіантні вирішення даного питання: 
Варіант 1.  — згідно Статті 43 і 47 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» відновлення пам’ятки

Варіант 2. — розробка на даній території, на конкурсній основі, меморіального парку Я.Ярославенка
Варіант 3.— дозволити нову житлову забудову, в межах потужностей ділянки, згідно будівельних норм, а також з влаштуванням вбудованого музею Я.Ярославенка обладнаного окремим входом. Музей має бути переданий у власність ЛМР чи спілки композиторів.
 Остаточне рішення, має встановити відповідальний орган, згідно чинного законодавства та процедури.
9. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК.

9.1.Вулична мережа
За основу розвитку  вуличної мережі в межах даної території прийнята схема передбачена у генеральному плані м. Львова, різницею є проходження «хорди» в тунелі. 
Згідно рішень генплану м. Львова територію перетинає магістраль загальноміського значення безперервного руху, до якої примикали вулиці що оточують територію.
Вже на першу чергу при будівництві житла в глибині, виникне потреба, забезпечення його транспортним обслуговуванням:
Тому в детальному плані території  передбачена  комплексна реконструкція,  яка  передбачає першочергові та перспективні заходи розвитку вуличної мережі в даному районі.
До перспективних заходів, передбачених детальному планом території відносяться:

- будівництво магістралі загальноміського значення безперервного руху;, «хорди», в тунелі від вул. Я.Ярославенка  до місцевого проїзду, що примикає до вул. Козельницької;

- будівництво транспортної розвязки в двох рівнях: «хорда» - вул.Стуса 

До першочергових заходів відносяться :

- Будівництво внутрішньо квартального проїзду від вул. Івана Франка до плато навпроти ділянки для обслуговування проектованого житлового утворення. 

9.2.Громадський транспорт
Територія ДПТ на даний час забезпечена обслуговуванням громадським транспортом .
Згідно генплану Львова «хорда» передбачалась, водночас, як і магістраль для основних напрямків руху громадського транспорту.

9.3.Автостоянки

   Для обслуговування проектованих об’єктів передбачається система стоянок постійного та тимчасового зберігання автотранспорту. Обслуговування існуючих приймається як забезпечене.

Розрахунок потреби в місцях постійного зберігання автотранспорту наведено в таблиці:
	Назва об’єкту
	Показник для                  розрахунку ємкості автостоянки
	Норма

згідно

ДБН
	Забезпечено проектом


	Необхідно

маш. місць.

	
	орієнтовні показники, кв.
	1 м/м на

квартиру
	
	1-ша ч./персп 

	Житлова забудова по вул.Карманського, 7а 
	
	
	
	

	4 пов. буд.
	16
	16
	20
	16 /16

	2 x 5 пов. буд.
	2 x 20 = 40
	40
	47
	40 /40

	Житлова забудова по вул.Карманського, 21
	-
	-
	за проектом
	20

	
	
	
	
	

	
	
	            Всього:
	76 /76


    Для забезпечення місцями зберігання автотранспорту:

· постійного по вул.Карманського, 7а - передбачені вбудовані в житлові будинки підземні гаражі на 1-шу чергу (17+16+16 (м./м.)) та вбудовані в відкіс боксові гаражі (15 шт ). 
·  постійного по вул.Карманського, 21 – вбудований, підземний згідно з робочим проектом 
Розрахунок потреби в місцях  тимчасового зберігання автотранспорту наведено в таблиці:
	Назва об’єкту
	Показник для                  розрахунку ємкості автостоянки
	Норма

згідно

ДБН
	Забезпечено проектом


	Необхідно

маш. місць.

	
	орієнтовні показники, кв.
	0,1 м/м на

квартиру
	
	1-ша ч./персп 

	Житлова забудова по вул.Карманського, 7а 
	
	
	
	

	4 пов. буд.
	16
	1,6
	2
	2 /2

	2 x 5 пов. буд.
	2 x 20 = 40
	4
	4
	4 /4

	
	
	
	
	

	Житлова забудова по вул.Карманського, 21
	-
	-
	за проектом
	-

	
	
	
	
	

	
	
	            Всього:
	6 /6


9.4.Організація пішохідного руху

   Пішохідний рух передбачається по пішохідних тротуарах, передбачених вздовж вулиць. Ширина тротуарів прийнята згідно класифікації вулиць і показана на поперечних профілях. Основні входи в існуючі  та проектовані об’єкти орієнтовані по зовнішньому периметру проектованої території ,вздовж якого  розміщуються гостьові автостоянки. Пішохідні переходи  через вулиці запроектовані в одному та різних рівнях з проїзною частиною.


10. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД.
Забезпечення інженерною інфраструктурою передбачається вирішити відгалуженням від існуючих мереж міста, згідно технічних умов відповідних служб.

11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. 
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топографічному зніманні М 1:500 з січенням горизонталями через 0,5 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. В межах існуючої забудови поздовжні ухили залишені без змін. 


Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити закритою мережею дощової каналізації.
12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ.
Важливим рішенням по впорядкуванню території є влаштування, в межах, червоних ліній «хорди», пішохідного зв’язку від вулиці Ярослованка,  з трасуванням через паркову зону натуралістичного центру і з виходом на вул. Івана Франка, використовуючи існуючу пішохідну мережу центру біля споруди. 
Другий вихід пішохідного зв’язку Ярославенка —. Івана Франка проходить попри відпочинкову зону та ігрові майданчики проектованої житлової забудови вул. Карманського, 7а.
В межах цієї території проектом передбачається: 
· встановлення проценту озеленення, як для міського парку;
· влаштування «острівків» відпочинку та дитячих розваг вдовж проектованої алеї;
Ці заходи істотно покращать, загальну рекреаційну складову даної території.
При проектуванні житлової забудови передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: 
· будівництво внутрішньо квартальних вулиць з нормативними поперечними профілями, замощенням проїздів асфальтобетоном та тротуарів ФЕМом, влаштування газонів у межах червоних ліній;
· додаткове озеленення внутрішньо квартальних пішохідних  площадок та місць тимчасового зберігання автотранспорту шляхом замощення їх екорешітками; 
· влаштування посадки дерев/кущів по межах функціональних зон
· озеленення вулиць декоративними деревами, стійкими до підвищеної загазованості; 
· освітлення вулиць та стоянок декоративними світильниками;
· встановлення декоративних інформаційних табло;
· встановлення дорожніх знаків у місцях пішохідних переходів, розмітка вулиць тощо;
· встановлення в місцях для відпочинку лавок  та урн для сміття. 
13.  ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ТА ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Основні заходи стосовно охорони і поліпшення стану навколишнього середовища м.Львова і, в тому числі, проектованої території, висвітлені у  відповідному розділі генплану м.Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської ради №3924 від 30.09.2010р.
При цьому слід  доповнити перелік конкретних заходів щодо проектованої території, а саме:
· знесення дисгармонійних споруд;

· реконструкцію існуючих інженерних мереж та влаштування нових; 

· влаштування декоративного та санітарно-захисного озеленення вздовж магістральних вулиць.
· для захисту від ударної шумової хвилі, 
· застосування вентиляційних шахт з нормативним кроком по осі тунелю 
· та шумовідбивнихних екранів при виходах з тунелю.
14. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДПТ НА ПЕРІОД ВІД 3 ДО 7 РОКІВ.
Забезпечити комплексне освоєння  території на ділянці будівництва житлової забудови на території колишнього тепличного господарства за адресою вул. Карманського, 7а та пов’язаних з ним обєктів обслуговування, організацію  під’їздів та підходів, забезпечення автостоянками, реконструкцію магістральної мережі.
Першочергові заходи базуються на перспективній концепції комплексної реконструкції території, передбаченої в ДПТ.

Нижче приводяться показники реалізації першої черги.
	№ п/п
	Заходи
	Показники
	Забудівник       

	
	
	
	

	1


	Будівництво на ділянці за адресою Карманського, 7а

	
	

	
	· Внутрішньоквартального проїзду
	2246 м2
	ТОВ «Гіацинт-Люкс»

	· 
	· житлових будинків 
	13600 м2 заг.пл.
	


ПРИМІТКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення окремих земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі затвердженого детального плану території.

Графічні матеріали Детального плану території виконані у  місцевій Львівській системі координат та можуть бути переведені у систему УСК-2000 спеціалізованою землевпорядною організацією при переведенні земельних та містобудівних кадастрів у дану систему.


Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих  засобах  масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

     Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення  детального  плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження. 
     Детальний план території  розглядається  і  затверджується виконавчим органом  сільської,  селищної,  міської  ради  протягом 30 днів з дня його  подання,  а  за  відсутності  затвердженого  в установленому  цим  Законом  порядку  плану  зонування території – відповідно міською радою.


           Детальний план території не підлягає експертизі.
15. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
 (згідно ДБН Б.1.1-14:2012)
	Назва показників


	Одиниця виміру
	Значення показників

	
	
	Існуючий стан
	Етап від 3

років до 7

років
	Етап від 15 років до 20 років

	Територія
	
	
	
	

	Територія в межах проекту

у тому числі:
	га / %
	14,50/100
	14,50/100
	14,50/100

	- житлова забудова
  у тому числі:
	»
	3,88/26,8
	4,61/31,8
	5,29/36,5

	а) квартали садибної забудови (включно з майданчиками та мікрорайонним озелененням)
	»
	2,86/19,7
	2,98/20,6
	2,98/20,6

	б) квартали багатоквартирної забудови

( з урахуванням гуртожитків)
	»
	1,02/7,03
	1,63/11,2
	2,31/15,9

	- ділянки установ і підприємств обслуговування ( крім підприємств і установ мікрорайонного значення)
	»
	2,06/14,2
	2,06/14,2
	2,06/14,2

	- зелені насадження ( крім зелених насаджень мікрорайонного значення)
	»
	-
	-
	-

	- вулиці, площі ( крім вулиць мікрорайонного значення)
	»
	6,14/42,3
	4,53/31,2
	4,53/31,2

	Території ( ділянки ) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо)
	»
	0,62/4,28
	-
	-

	- інші території (в тому числі городи та ОСГ)
	»
	0,21/1,4
	0,21/1,4
	0,21/1,4

	Населення
	
	
	
	

	Чисельність населення, всього

у тому числі:
	тис. осіб
	0,820
	0,820
	0,990

	- у садибній забудові
	»
	0,080
	0,080
	0,080

	- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)
	»
	0,740
	0,740
	0,910

	Установи та підприємства обслуговування
	
	
	
	

	Дошкільні навчальні заклади
	місць
	29
	29
	32

	Загальноосвітні навчальні заклади
	учнів
	115
	115
	128

	Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт
	
	
	
	

	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво)    

у тому числі:
	км
	1,24
	1,24
	1,96

	- магістральні вулиці  загальноміського значення
	»
	0
	0
	0,72

	- магістральні вулиці районного значення
	»
	1,24
	1,24
	1,24

	Кількість транспортних розв`язок у різних рівнях
	од.
	-
	-
	1

	Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів
	маш.-місць
	0
	56
	76

	Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів


	маш.-місць
	-
	6
	8


16. 
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