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 детального плану 
використання території
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ    (ЗОНІНГ)

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 71 , 79044  Львів
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Телефон: (032)238-97-09 , факс (032)238-97-07                                            Львів – 2012
	Громадські зони

	Г-2  –  ділові та громадської діяльності районного значення (підцентри) 

	Г-6  –  торгівельні зони

	Житлові зони

	Ж-1  – садибної забудови

	Ж-2  -  малоповерхової квартирної забудови

	Комунально –складські  зони

	КС-5 -  розміщення об’єктів 5-го  класу  по санітарній класифікації 

	Зони  транспортної інфраструктури

	ТР-2 – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа)

	ТР-2*– проїзди загального користування за межами червоних ліній (підзона).


	Перелік  містобудівних умов та обмежень

	  1. 
	Назва зони:

	2. 
	Площа зони:

	3.
	Гранично допустима висота будівель:

	4.
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :

	5.
	Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови), максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):

	6.
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:

	7.
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):

	8.
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:

	9.
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:

	10.
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":

	11.
	Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):

	12.
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:

	13.
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:

	14.
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:

	
	


.
.
	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 

земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Ж-1
	1
	Назва зони:
	Садибної житлової забудови
	Переважні: 

· Одноквартирні житлові окремостоячі будинки, з присадибною ділянкою;

Супутні:

· Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою;

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові (тимчасові) автостоянки;

· Сади, городи;

· Квітники, палісадники.

Допустимі
· Багатоквартирні житлові будинки до 5-ти поверхів;

· Культові споруди;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Об’єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Майданчики для вигулу собак, для сміттєзбірників;

· Господарські будівлі на присадибній ділянці;

· Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

	
	2
	Площа зони:
	0,24 га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	існ. забудова до 3-ох пов.
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	до 30% ( 660 м2 – пл. заб.)
	

	
	5
	Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови), 
	- 70 люд. / га 
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	- для існ. забудови по межі червоної лінії
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	· червонї лінії вулиць
· передбачити нормативні побутові та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**

· 320м – зона шумового дискомфорту від залізниці;
·  50м – від складської забудови; 
· 100м – сзз від залізниці; 
	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   побутовими,
санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо. Передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, тощо.
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;  Передбачити два внутрішньо квартальні проїзди на ділянки з вул. Городоцької 
	

	
	13
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	1 машиномісце на будинок
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	ПРИМІТКИ
	1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Дана зона Ж-1 – призначена для обслуговування виключно існуючих житлових будинків. Нова житлова забудова на даній території забороняється. В межах даної зони можлива реконструкція існуючих будівель для покращення умов проживання, або зміни функціонального використання, без зміни їх параметрів і збільшення статусу невідповідності.
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.



	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 

земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Ж-2
	1
	Назва зони:
	Малоповерхової квартирної житлової  забудови
	Переважні:

· будинки квартирного типу до 4-х пов.
Супутні:

· Блоковані малоповерхові (до 4-х пов.) житлові будинки квартирного типу, з присадибною ділянкою;

· Гаражі, вбудовані та блоковані з житловими будинками (одноквартирні);

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господар зона шумового дискомфорту від залізниці;ські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові (тимчасові) автостоянки;

· Сади, городи, квітники, палісадники.

Допустимі:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Багатоквартирні житлові будинки до 5-х поверхів;

· Культові споруди;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку, інтернет-клуби;

· Об'єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об'єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Майданчики для вигулу собак, для сміттєзбірників;

· Господарські будівлі на присадибній ділянці;

· Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;
· Теплиці, оранжереї.

	
	2
	Площа зони:
	0,34 га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	існ. забудова до 4-ох пов.
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	до 25% ( 710 м2 – пл. заб.)
	

	
	5
	Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови)
	190 люд/га 
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	Згідно ДСП-173, ДБН 360-92**
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	· червонї лінії вулиць
· передбачити нормативні побутові та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**

· 320м - зона шумового дискомфорту від залізниці; 
· 50м – сзз від складської забудови; 
· 100м – сзз від залізниці; 
	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими,санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними  будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	 Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі; передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо; передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	 Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин; Передбачити два внутрішньо квартальні проїзди на ділянки з вул. Городоцької;
	

	
	13
	Вимоги   щодо забезпечен- ня  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	ПРИМІТКИ
	1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Дана зона Ж-2 – призначена для обслуговування виключно існуючих житлових будинків. Нова житлова забудова на даній території забороняється. В межах даної зони можлива реконструкція існуючих будівель для покращення умов проживання, або зміни функціонального використання, без зміни їх параметрів і збільшення статусу невідповідності.
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 

земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Г-2
	1
	Назва зони:
	Ділові та громадської діяльності районного значення (підцентри)
	Переважні:

· організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади райрнів міста;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

· офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого         призначення;

· аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти   осблуговування;

· лазні, сауни;

· компютерні центри;

· сквери, бульвари;

· універсальнеі спортивні і розважальні комплекси;

· культові споруди;

· ринки відкриті і закриті;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення.

Супутні:

· відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

· відділення, дільничі пункти міліції;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;
· парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів  використання;

· багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на   окремих земельних ділянках;

· об’єкти пожежної охорони;

· об’єкти інженерного забезпечення.

]
Допустимі:

· будівлі змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові  поверхового розділення різноманітних видів використання;

· готелі, будинки для гостей, центри обслуговування туристів;

· музеї, виставкові зали;

· танцювальні зали, дискотеки;

· кінотеатри, відеосалони;

· театри-студії;

· бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

· суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

· спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· поліклініки;

· видавництва і редакційні офіси;

· майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові;

· дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку.

	
	2
	Площа зони:
	0,17 га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	4 пов.
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	до 45% ( 725 м2 –.пл. заб.)
	

	
	5
	максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):
	12 350м2/га ( 2100 м2 – заг.пл.)
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	Згідно ДСП-173, ДБН 360-92**
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	· червонї лінії вулиць

· передбачити нормативні побутові та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**
· 50м – сзз від складської забудови; 
· 100м – сзз від залізниці; 

	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими,санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":

	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

- передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

–передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 

земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	Г-6
	1
	Назва зони:
	Торгівельні  зони
	Переважні:

· магазини;

· торговельні центри;

· ринки. 

Супутні :
· заклади громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани, бари);

· автостоянки відкриті для легкового автотранспорту;

· гаражі підземні і надземні багатоповерхові для легкового автотранспорту;

· пункти надання першої медичної допомоги;

· відпочинкові майданчики;

· відділення, дільничні пункти міліції;

· відділення зв’язку, поштові відділення;

· громадські туалети;

· об’єкти пожежної охорони;

· інженерні споруди.

Допустимі:

· готелі;

· відділення банків;

· кінотеатри, відео зали; 

· об’єкти розважального характеру;

· автобусні станції;

· аптеки;

· офіси;

· рекламні агентства;

· культові споруди;

· об’єкти автосервісу – АЗС, СТО, мийки;

· об’єкти побутового обслуговування ( ательє, ремонтні майстерні, перукарні)



	
	2
	Площа зони:
	0,4га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	2 пов.
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	до 40 % (1 560 м2 – пл. заб.)
	

	
	5
	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):
	7 880 м2/га (3150 м2 – заг. пл.)
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	по червонії ліній
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	· червонї лінії вулиць

· передбачити нормативні побутові та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**
· 50м – сзз від складської забудови; 
· 100м – сзз від залізниці; 

	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими,санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків.  Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

– передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

– передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 
земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	КС-5
	1
	Назва зони:
	Розміщення об'єктів 5-класу санітарної класифікації

(нормативна СЗЗ – до 50 м)
	Переважні :

· комунальні  та  автотранспортні  підприємства;

· склади;

· виробничі  бази  будівельних  та  ремонтних  організацій.

· Супутні  :

· адміністративні  організації, офіси, контори;

· приміщення  для  обслуговуючого  персоналу  та  охорони;

· автостоянки  всіх  видів;

· об’єкти,  що  технологічно  пов’язані  з  переважними  видами  діяльності;

· заклади  громадського  харчування,  пов’язані  з  обслуговуванням  персоналу;

· спортмайданчики, майданчики  для  відпочинку  персоналу;

· магазини  з  товарами  першої  необхідності;

· аптеки;

· об’єкти  пожежної  охорони;

· об’єкти  інженерної  інфраструктури.

· Допустимі :

· підприємства по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування  автомобілів,  авторемонтні  підприємства,  автозаправочні  станції;

· підприємства по ремонту побутової техніки;

· гаражі  для  довотривалого  зберігання  легкового  автотранспорту;

· антени  стільникового  зв’язку.



	
	2
	Площа зони:
	0,9 га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	до 3-ох пов
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	до 70% (5 850 м2 – пл. заб.)
	

	
	5
	Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови), максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):
	19 400 м2/га (17 500 м2 – заг. пл.)
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	Допускається в по червоних лініях існуючих вулиць, проектованих вулиць та проїздів. Згідно ДБН 360-92**.

Від існ. складів ТзОВ «Хіміфарб» - 25 м до червоної лінії
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	Згідно ДСП-173, ДБН 360-92**.

накладання сервітутного використання на проїзди загального користування, для обслуговування примикаючи об’єктів. 

	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, проти -пожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

- передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

–передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин; накладання сервітутного використання на існуючі проїзди загального користування.
	

	
	13
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 
земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	ТР-2
	1
	Назва зони:
	Транспортна інфраструктура (територія вулиць, майданів в межах червоних ліній)
	Переважні:

· Вулиці, дороги та проїзди;

Супутні:

· об’єкти транспортної інфраструктури , для яких резервуються території, у відповідності з генеральним планом міста;

Допустимі :

· тимчасові автостоянки, без капітальних будівель;

· тимчасові збірно-розбірні споруди  і павільйони для торгівлі і надання інших послуг населенню, з правом короткотермінової оренди земельної ділянки, без права викупу.

	
	2
	Площа зони:
	1,63 га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	-- // ---
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	-- // ---
	

	
	5
	Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):
	-- // ---
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	в межах червоних ліній
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	згідно ДСП-173, ДБН 360-92**.


	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  до громадських об’єктів.

- передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо; влаштування
зовнішнього освітлення, смітників, 
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;    Організація дублюючих проїздів вздовж вул. Городоцької до житлових будинків та проектованих громадських об’єктів, з метою ліквідації окремих виїздів від існуючих будівель та споруд на вул. Городоцьку, в тому числі через зупинку громадського транспорту;
	

	
	13
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	
	
	
	
	

	Зона кварталу забудови
	
	Містобудівні умови та обмеження використання 

земельних ділянок: 

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	ТР-2*
	1
	Назва зони:
	проїзди загального користування за межами червоних ліній (підзона).
	Переважні:

· Вулиці та проїзди;

Супутні:

· внуктрішньоквартальні проїзди ;

Допустимі :

розворотні майданчики


	
	2
	Площа зони:
	0,4 га
	

	
	3
	Гранично допустима висота будівель:
	-- // ---
	

	
	4
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	-- // ---
	

	
	5
	Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови), максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):
	-- // ---
	

	
	6
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:
	В межах встановлення  сервітутного використаня території; від меж 

існ./проект. споруд до червоних ліній
	

	
	7
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):
	згідно ДСП-173, ДБН 360-92**.


	

	
	8
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	9
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:
	згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**;
	

	
	10
	Вимоги до необхідності проведення  інженерних  вишукувань згідно   з державними   будівельними  нормами  ДБН А.2.1-1-2008  "Інженерні вишукування для будівництва":
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11
	Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):
	Демонтаж самовільно встановлених тимча -сових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.  Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  до громадських об’єктів; - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо; - влаштування зовнішнього освітлення, смітників, 
	

	
	12
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин; 
	

	
	13
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.
	

	
	14
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	Немає
	

	ПРИМІТКИ
	1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.

3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
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