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Повідомлення Львівське міське комунальне підприємство «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Повне найменування суб’єкта господарювання: Львівське міське комунальне підприємство «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» 
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код: 05506460
Юридична та поштова адреси: 79040, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Данила Апостола, 1
Контактний номер телефону: (032) 297-07-43 Електронна пошта: office_lte.@lte.lviv.ua
Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Виробнича діяльність, яку здійснює ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.
ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» займається виробництвом та постачанням теплової енергії. (КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря).
Перелік проммайданчиків:
1. Котельня в м. Львові по вул. Героїв УПА, 35 ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Фактична адреса промислового майданчика: 79018, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Героїв УПА, 35.
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайону використовується котельня в якій експлуатуються 2 газові котли Е-1/9Г (потужністю 770 кВт кожен, 1 – робочий, 1 - резервний) та 3 котли КСВТ-3,0 (потужністю 3 МВт кожен; 2- робочі, 1 - резервний). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА DAS QZ-DA-140, потужністю 112 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 2,221 т/рік; Вуглецю оксид – 0,703 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0011 т/рік Метан – 0,028 т/рік; Діоксид вуглецю – 1571,823 т/рік; Оксид діазоту – 0,003 т/рік.
2. Котельня в м. Львові по вул. Героїв УПА, 78б ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Фактична адреса промислового майданчика: 79018, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Героїв УПА, 78б.
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайону
використовується котельня в якій експлуатуються газові котли НІІСТУ-5 (2 шт, 0,650 МВт) та 2 котли КСВ-2,0 (потужністю 2 МВт кожен). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА DF63SCG, 62,5 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 2,334 т/рік; Вуглецю оксид – 0,737 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0012 т/рік Метан – 0,029 т/рік; Діоксид вуглецю – 1675,386 т/рік; Оксид діазоту – 0,0032 т/рік.
3. Котельня в м. Львові по вул. Братуня, 9 а ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Фактична адреса промислового майданчика: 79017, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Братуня, 9 а.
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайону
використовується котельня в якій експлуатуються 5 газових котлів Viessmann Vitoplex 100 (5 шт, 1,120 МВт). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА FOGO FDG 660D, 641,0 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 2,334 т/рік; Вуглецю оксид – 0,737 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0012 т/рік Метан – 0,029 т/рік; Діоксид вуглецю – 1675,386 т/рік; Оксид діазоту – 0,0032 т/рік.
4. Котельня в м. Львові по вул. Китайська, 12 а ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» 
Фактична адреса промислового майданчика: 79038, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Китайська, 12. 
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайону використовується котельня в якій експлуатуються 3 газові котли Vitomax 200 LW (потужністю 2.8 МВт кожен). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА FOGO FDG 660D, 641,0 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 5,843 т/рік; Вуглецю оксид – 1,322 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0011 т/рік Метан – 0,1 т/рік; Діоксид вуглецю – 5648,182 т/рік; Оксид діазоту – 0,01т/рік.
5. Котельня в м. Львові по вул. Тарнавського, 114 а ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Фактична адреса промислового майданчика: 79038, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Тарнавського, 114 а .
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайон використовується котельня в якій експлуатуються 4 газові котли КВГ-6,5-150 ( потужністю 7,56 МВт кожен). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА API130 HIMOINSA HFW-125 T5, 120,0 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 4,758 т/рік; Вуглецю оксид – 1,252 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0011 т/рік Метан – 0,1 т/рік; Діоксид вуглецю – 5382,568 т/рік; Оксид діазоту – 0,01т/рік.
6. Котельня в м. Львові по вул. Золота, 21а ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Фактична адреса промислового майданчика: 79039, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Золота, 21 .
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайону використовується котельня в якій експлуатуються 4 газові котли КСВа-2,0Гс ( потужністю 2,0 МВт кожен). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА Makelsan Ricardo, 110,0 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 4,758 т/рік; Вуглецю оксид – 1,252 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0011 т/рік Метан – 0,1 т/рік; Діоксид вуглецю – 5382,568 т/рік; Оксид діазоту – 0,01т/рік.
7. Котельня в м. Львові по вул. Зелена, 111а ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
Фактична адреса промислового майданчика: 79035, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська МТГ, м. Львів, вул. Зелена , 111а .
Для забезпечення опалення та гарячого водопостачання будівель мікрорайону використовується котельня в якій експлуатуються 2 газові котли Viessmann Vitoplex 100 ( потужністю 1,12 МВт кожен). Для аварійного електропостачання було введено в експлуатацію ДГА DAS QZ-DA-77, 70,0 кВт. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: Азоту діоксид – 2,221 т/рік; Вуглецю оксид – 0,703 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0001 т/рік; Сірки діоксид – 0,0011 т/рік Метан – 0,028 т/рік; Діоксид вуглецю – 1571,823 т/рік; Оксид діазоту – 0,003 т/рік.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до Львівської обласної державної адміністрації/департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресами: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18 та 79026,        м. Львів, вул. Стрийська, 98: тел. 238-73-83,  e-mail: envir@loda.gov.ua.
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