ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рарог Текстиль»
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Рарог Текстиль»
Ідентифікаційний код: 45315672
Юридична та поштова адреси: 61145, Харківська обл., Харківський р-н, Харківська ТГ, м. Харків, вул. Космічна, 21, кім. 914.
Контактний номер телефону:  (098) 476-59-88
Електронна пошта: mlutsiv@i.ua
Фактична адреса промислового майданчика: 79028, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська ТГ, м. Львів, вул. Зелена, 238з.
Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 2 групи.
ТОВ «Рарог Текстиль» займається фарбуванням тканини. (КВЕД: 13.30 Оздоблення текстильних виробів), яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, 
технологічного устаткування

В приміщенні цеху встановлена лінія фарбування тканини. На лінію подається біла тканина. Першим етапом є прання, яке здійснюється на пральному апараті. Після цього, тканина подається на на наступний агрегат, де відбувається прополіскування. Наступним йде агрегат розпрямлення. Після цього тканина заходить на стрічку в сушильний агрегат, де встановлені теплообмінники, де в якості теплоагенту виступає діатермальне масло, яке нагріває повітря до 150ºС. 
Нагріте масло отримується від котельні, де встновлено газовий котел, в якому циркулює масло. Частина масла йде на технологічні процеси, а частина – на парогенератор, де масло, за допомогою теплообмінника, нагріває воду з якої утворюється пара. 
Після сушки  тканина змотується у сувій. Рулон розмотується і подається на фарбування, де тканина повністю фарбується. Використовується фарба на водній основі, тому, викиди забруднюючих речовин при фарбуванні не здійснюються. Після нанесення рисунку тканина проходить осушування. Сушильний агрегат працює на природному газі, встановлено 4 пальники. Осушена пофарбована тканина додатково осушується і складується. Проходить повторне прання і сушіння на сушарці зі діатермальне масло. 
Тканина подається на ламінатор, де проходить обробку термопластичним поліуританом для надання тканині водовідштовхуючих властивостей. Готова тканина намотується на рулон і передається покупцям
Залишки фарби подаються на установку оборотного водопостачання, яка складається із жировловлювача, флотатора та реагентів. 
Для аварійного електропостачання встановлено дизельний генератор.

Джерело № 1 – Димова труба котельні.
Для забезпечення технологічних потреб (нагрівання масла та виготовлення пари) використовується котельня, яка обладнана газовим котлом марки Therma DTO 1500, потужністю 1,5 МВт. Паливом для котла слугує природний газ. Річна витрата газу – 418,592 тис. м3/рік.
Під час спалювання природного газу в атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту, оксид вуглецю та парникові гази (діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан). Викиди здійснюються через димову трубу котла діаметром 0,5 м. та висотою 14 м.
Джерело № 2 – Димова труба пальників.
Для сушіння тканини використовується сушильний агрегат Atlas, який обладнано чотирьма газовими пальниками, потужністю 300 кВт. Паливом для сушильного агрегату слугує природний газ. Річна витрата газу – 406,4 тис. м3/рік.
Під час спалювання природного газу в атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту, оксид вуглецю та парникові гази (діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан). Викиди здійснюються через димову трубу котла діаметром 0,5 м. та висотою 14 м.

Джерело № 3 – Витяжна труба ламінатора.
Ламінатор призначений для ламінування тканини, яка подається із рулону, для надання їй водовідштовхуючих властивостей. На тканину наноситься термопластичний поліуретан, який просочує тканину і, під дією високої температури, застигає.
Під час роботи ламінатора в атмосферне повітря викидаються: ксилол і уайт-спірит. Викиди здійснюються через витяжну трубу діаметром 0,3 м. та висотою 14 м.

Джерело № 4 – Витяжна труба установки оборотного водопостачання.
Установка оборотного водопостачання призначена для очищення залишків фарби. Установка складається із чотирьох блоків. Блок усереднення та передочистки – для накопичення стічних вод та їх усереднення за витратою і концентраціями та очищенням від механічних забруднень. Блок електрохімічного очищення – блок основного очищення і знебарвлення виробничих стічних вод. Блок доочищення – блок фінішного очищення води перед поверненням у виробництво. Блок зневоднення осаду – блок обробки осаду для можливості його подальшої утилізації.
Під час роботи установки оборотного водопостачання в атмосферне повітря викидаються: аміак, натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична), кислота оцтова. Викиди здійснюються через витяжну трубу діаметром 0,3 м. та висотою 14 м.

Джерело № 5 – Димова труба дизельного генератора 
Для забезпечення аварійного електропостачання підприємства передбачено дизельний генератор «Pramast Power VG-R30». Річна витрата дизельного палива для нього становить 1,4 т. 
Під час спалювання дизельного палива у атмосферне повітря виділяються оксиди азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок та парникові гази (діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан, НМЛОС). Викиди від роботи дизельного генератора здійснюються через димову трубу діаметром 0,1 м. та висотою 14 м кожна.



	Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	
	
	
	
	
	Таблиця 6.1

	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів, т/рік
	Потенційний обсяг викидів,
т/рік
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	6,790945
	6,790945
	1,5

	2
	07000
	Вуглецю діоксид
	1529,11259
	1529,11259
	500

	3
	12000
	Метан
	0,02747
	0,02747
	10

	4
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)
	0,000138
	0,000138
	3

	5
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	2,145057
	2,145057
	1

	6
	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,002878
	0,002878
	0,1

	7
	05001
	Сірки діоксид
	0,00504
	0,00504
	1,5

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,114225
	0,114225
	1,5

	8
	11000
	Вуглеводні граничні С12-С19
	0,002983
	0,002983
	-

	9
	11000
	Уайт-спірит
	0,111242
	0,111242
	-

	10
	04002
	Аміак
	0,000724
	0,000724
	1,5

	11
	-
	Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична)
	0,00008
	0,00008
	-

	12
	11028
	Кислота оцтова
	0,000351
	0,000351
	0,8

	13
	11030
	Ксилол
	0,027527
	0,027527
	0,9

	Усього для об’єкта/ промислового майданчика
	
	
	1538,22703
	1538,22703
	

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	6,790945
	6,790945
	1,5

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)
	0,000138
	0,000138
	3

	3
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	2,145057
	2,145057
	1

	Усього
	
	
	8,93614
	8,93614
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,114225
	0,114225
	1,5

	1
	11000
	Вуглеводні граничні С12-С19
	0,002983
	0,002983
	-

	2
	11000
	Уайт-спірит
	0,111242
	0,111242
	-

	Усього
	
	
	0,114225
	0,114225
	



	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	12000
	Метан
	0,02747
	0,02747
	10

	2
	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,002878
	0,002878
	0,1

	3
	05001
	Сірки діоксид
	0,00504
	0,00504
	1,5

	4
	04002
	Аміак
	0,000724
	0,000724
	1,5

	5
	-
	Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична)
	0,00008
	0,00008
	-

	6
	11028
	Кислота оцтова
	0,000351
	0,000351
	0,8

	7
	11030
	Ксилол
	0,027527
	0,027527
	0,9

	Усього
	
	
	0,06407
	0,06407
	

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	7000
	Вуглецю діоксид
	1529,11259
	1529,11259
	500

	Усього
	
	
	1529,11259
	1529,11259
	

	
	
	
	
	
	







2

Таблиця 6.4
Характеристика устаткування очистки газів

	Номер джерела викиду
	Найменування  ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очищення
	Назва та тип установки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,
%

	
	
	CAS N/CAS
	код
	найменування
	
	
	об`ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	об`ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Устаткування очистки газів відсутнє.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин та груп речовин в атмосферне повітря від підприємства 
Таблиця 6.7

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома 
десятковими знаками

	
	
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	6,791

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок (мікрочастинки, волокна)
	0,000

	04001
	Оксиди азоту
(у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	2,145

	04002
	Азоту (І) оксид ([N2O])
	0,003

	12000
	Метан
	0,027

	07000
	Вуглецю діоксид
	1529,113

	05001
	Сірки діоксид
	0,005

	11000
	Вуглеводні граничні С12С19
	0,003

	11000
	Уайт-спірит
	0,111

	04002
	Аміак
	0,001

	-
	Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична)
	0,000

	11028
	Кислота оцтова
	0,000

	11030
	Ксилол
	0,028

	 
	Усього для підприємства:
	1538,227




	
Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	Мале спалювання/Установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

	код
	1.А.4/020103


Таблиця 13.2
	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома 
десятковими знаками

	
	
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	6,789

	04001
	Оксиди азоту
(у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	2,095

	04002
	Азоту (І) оксид ([N2O])
	0,003

	12000
	Метан
	0,027

	07000
	Вуглецю діоксид
	1524,733

	 
	Усього для підприємства:
	1533,647






	
Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	Застосування покриттів/Рулонні покриття

	код
	2.D.3.d/060105


Таблиця 13.2
	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома 
десятковими знаками

	
	
	

	1
	2
	3

	04002
	Аміак
	0,001

	-
	Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична)
	0,000

	11028
	Кислота оцтова
	0,000

	11000
	Уайт-спірит
	0,111

	11030
	Ксилол
	0,028

	 
	Усього для підприємства:
	0?14




	
Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	Мале спалювання/Стаціонарні двигуни

	код
	1.А.4/020304


Таблиця 6.8
	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома 
десятковими знаками

	
	
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,002

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок (мікрочастинки, волокна)
	0,000

	04001
	Оксиди азоту
(у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,05

	04002
	Азоту (І) оксид ([N2O])
	0,000

	12000
	Метан
	0,000

	07000
	Вуглецю діоксид
	4,379

	05001
	Сірки діоксид
	0,005

	11000
	Вуглеводні граничні С12С19
	0,003

	 
	Усього для підприємства:
	4,439







Таблиця 10.1.  Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин 
	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат  за  кошторисною вартістю, 
тис.грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу,
т/рік 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин: Концентрації забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва: На об’єкті повинно відбуватися чітке дотримання технологічного процесу.
Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Джерела залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві відсутні. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються. 
Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферного повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан: Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин, і приведення місця діяльності в задовільний стан не плануються.


Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря 
	Найменування об’єкта підвищеної небезпеки
	Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті 
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта 
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти  в атмосферне повітря 
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо  ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря: Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розроблялися оскільки, згідно із п.3 та п.4 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 виробничий майданчик Товариства з обмеженою відповідальністю «Рарог Текстиль» не вважається об’єктом підвищеної небезпеки та не включений до реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах: Згідно Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" РД 52.04.52-85 (затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86р.) заходи по скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на періоди НМУ розробляються для підприємств, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування НМУ.
Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування: Не розроблялися.



Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

	Номер джерела викиду на генплані 
	
	

	Місце розташування джерела викиду
	
	
	
	

	Максимальна витрата викиду, м3 /с 
	
	
	
	

	Висота викиду, м 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблиця 9.1

	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, 
мг/м3
	Затверджений 
граничнодопустимий викид
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	мг/м3
	г/с
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	5

	
	
	
	
	

	
На виробничому майданчику ТОВ «Рарог Текстиль» основні джерела викидів забруднюючих речовин відсутні, тому пропозиції щодо дозволених викидів забруднюючих речовин для основних джерел викидів не надаються.



	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	
	
	
	

	Номери джерел викидів:
	№ 1
	Димова труба котельні

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування 
забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
  мг/м3
	Затверджений 
граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):


	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,039366
	
	Від дати
видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,023328
	
	Від дати
видачі дозволу





	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	
	
	
	

	Номери джерел викидів:
	№ 2
	Димова труба пальників сушильного агрегату

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування 
забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
  мг/м3
	Затверджений 
граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):


	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,050127
	
	Від дати
видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,03069
	
	Від дати
видачі дозволу



	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	
	
	
	

	Номери джерел викидів:
	№ 3
	Вентиляційна труба установки оборотного водопостачання

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування 
забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
  мг/м3
	Затверджений 
граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):


	Аміак
	0,050127
	
	Від дати
видачі дозволу

	Оцтова кислота
	0,000048
	
	Від дати
видачі дозволу





	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	
	
	
	

	Номери джерел викидів:
	№ 4
	Вентиляційна труба ламінатора

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування 
забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
  мг/м3
	Затверджений 
граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки, волокна)
	150
	150
	Від дати
видачі дозволу

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):


	Ксилол
	0,050127
	
	Від дати
видачі дозволу



	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	
	
	
	

	Номери джерел викидів:
	№ 5
	Димова труба дизельного генератора

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування 
забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
  мг/м3
	Затверджений 
граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки, волокна)
	150
	150
	Від дати
видачі дозволу

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):


	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	0,004278
	
	Від дати
видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,007874
	
	Від дати
видачі дозволу

	Сірки діоксид
	0,001984
	
	Від дати
видачі дозволу





Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
1.1.  До викидів забруднюючих речовин
1.1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище бути не повинно.
1.1.2. При плануванні на підприємстві заходів по будівництву (реконструкції, модернізації), введення нових потужностей виробництва, встановленні пилогазоочисних установок, а також заміни обладнання, установок, технологічних ліній підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.
1.2. До технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)
1.2.1. До технологічного процесу
1.2.1.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
1.2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити дотримання техпроцесу в частині що пов'язана із виділенням та надходженням забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Будь-які відхилення (зміна техрегламенту, сировини, палива, умов технологічного процесу) дозволяються тільки за умови забезпечення не перевищення граничнодопустимих викидів.
1.2.1.3. У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до зазначеного дозволу на викиди вносяться зміни з отриманням нового дозволу на викиди.
1.2.1.4. Експлуатація технологічного з обладнання повинна здійснюватися згідно технологічного процесу та дотриманні техніки безпеки.
1.2.1.5. Суб'єкт господарювання повинен слідкувати за режимом горіння для забезпечення повного згоряння палива.
1.2.2. До обладнання та споруд
1.2.2.1. Вести контроль за технічним станом обладнання, проводити технічний огляд та контроль за станом вентсистем та герметичністю обладнання, своєчасно ліквідувати несправності.
1.2.2.2. Постійно слідкувати за щільністю обшивки котлів, газоходів та тягою. Нещільності приводять до попадання продуктів згоряння в приміщення, що може призвести до отруєння персоналу.
1.2.2.3. Вести контроль за технічним станом пальників, своєчасно ліквідовувати несправності.
1.2.2.4. Не допускати підсмоктування неорганізованого повітря в топку на газоходи котлоагрегату.
1.2.2.5. При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.
1.2.2.6. Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці.
1.2.2.7. Для попередження здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси роботи обладнання повинні проводитися згідно технологічних інструкцій.
1.2.3. До очистки газопилового потоку
1.2.3.1. Вимоги не встановлюються. Пилогазоочисне обладнання не передбачено.
2. Умови до виробничого контролю
2.1. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених пормативів викидів
2.1.1. Щорічно проводити виробничий контроль уповноваженими вимірювальними лабораторіями на межі санітарно-захисної зони від викидів на вміст забруднюючих речовин.
2.1.2. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
2.1.3. Використовувати методики вимірювань та засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах організованих стаціонарних джерел.
2.1.4. Обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та умов дозволу на викиди згідно вимог КНД «Відбір проб промислових викидів» 211.2.3.063-98; ДСТУ 8725:2017; ДСТУ 8812:2018.
2.1.5. Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу на викиди повинні тлумачитися наступним чином:
(а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустимі величини дозволених викидів;
(б) результати з вимірювань масової концентрації забруднюючої величини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
(в) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
(г) для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.
2.1.6. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу (далі - ГДК) встановлені в дозволі на викиди, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
температура 273К, тиск 101.3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
У випадку газоподібних продуктів спалювання:
а) температура 273К, тиск 101.3 кПа сухий газ;
б) 3,0 % кисню для рідкого та газоподібного палива;
в) 15,0% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.
2.1.7. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок відбору та моніторингу.
3. Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових викидів
3.1.  Вимоги до неорганізованих джерел
3.1.1. Умови не встановлюються.
3.2. Вимоги до залпових викидів
3.2.1. Вимоги не встановлюються. Залпові викиди відсутні.
4. Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки
4.1. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
4.1.1. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до департаменту, Державної екологічної інспекції у Львівській області та як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу на викиди;
(б) будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати: дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
4.1.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 4.1.1. даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту, Державній екологічній інспекції у Львівській області, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів.
4.2. Інформування та підготовка персоналу
4.2.1. Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію та підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).
4.2.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності до положення департаменту, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції у Львівській області була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.
5. Обов’язки та відповідальність за дотримання вимог та умов дозволу на викиди, екологічного податку
5.1. За дотримання вимог та умов дозволу на викиди
5.1.1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконаних вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо відповідно до ст. 10 розділу ІІІ Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та нормативно-правових актів в галузі атмосферного повітря.
5.1.2. При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом на викиди, суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
5.2. Відповідальність за сплату екологічного податку
5.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок відповідно до вимог ст. 9.1.5, 14.1.57, 243 Податкового Кодексу України.
5.2.2. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 120 Податкового Кодексу України.
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