 


Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за  ЄДРПОУ —43582049 . 
2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): 
Обладнання дахової гібридної сонячної електростанції в комплекті код ДК 021:2015 – 09330000-1 «Сонячна енергія».
 3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (Особливостей) , UA-2026-07-15-009321-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації
5. Очікувані кількісні показники: 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі 

1. Предмет закупівлі: Обладнання дахової гібридної сонячної електростанції в комплекті (код ДК 021:2015 – 09330000-1 «Сонячна енергія»).
2. Місце поставки товару: Львівська область с. Малехів. Вул. Івасюка,6
3. Строк поставки: не пізніше 25.09.2026
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі, наведені в таблиці.
	У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
	Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару: для забезпечення потреби та діяльності замовника. Замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому, з метою ефективного та раціонального використання коштів, замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

	№ з/п
	Вимоги до предмету закупівлі
	 Показники, що вимагаються
	Показники товару, що пропонується учасником 1

	1
	2
	3
	4

	Обладнання дахової гібридної сонячної електростанції – 1 комплект у складі:

	1
	Гібридний інвертор 
	Deye SUN-6K-SG03LP1-EU (6 кВт, 1 фаза, 2 MPPT, LV), рік виготовлення – не раніше 2025.
Кількість – 1 шт.
	Учасник зазначає марку/модель (за наявності) виробника товару, рік виготовлення та країну походження запропонованого ним товару
Кількість – 1 шт.

	1.1
	Тип батареї
	Літій-іонний 
	

	1.2
	Діапазон напруги батареї, В
	40 -60
	

	1.3
	Максимальний струм зарядки, А, не менше  
	135
	

	1.4
	Максимальний розрядний струм, А, не менше  
	135
	

	1.5
	Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт), не менше
	7 800
	

	1.6
	Номінальна вхідна напруга PV (В), не менше
	                             370 (125-500)

	

	1.7
	Початкова напруга, В, не більше
	125
	

	1.8
	Діапазон напруг MPPT, В
	150 – 425
	

	1.9
	Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні, не більше
	300 – 425 
	

	1.10
	Вхідний струм PV (A)
	13+13
	

	1.11
	Максимальний PV ISC (A), A 
	17 А+17 А
	

	1.12
	Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт), 
не менше 
	6000
	

	1.13
	Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт), 
не більше 
	6600
	

	1.14
	Номінальний вхідний / вихідний струм змінного струму, А, не менше 
	27,3/26,1
	

	1.15
	Максимальний вихідний струм змінного струму (A)
	30/28.7
	

	1.16
	Макс. Постійне проходження змінного струму (A), не більше 
	40
	

	1.17
	Вихідна частота / діапазон, Гц в напруга 
	50/60Гц, L/N/P 220/230 Vac
	

	1.18
	Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень струму THD, не більше
	<3%
	

	1.19
	Ефективність MPPT, не менше
	99,90%
	

	1.20
	Захист обладнання вбудований
	Блискавкозахист PV-входу, захист від замикання на землю, захист від зворотної полярності, 
контроль опору ізоляції, блок моніторингу залишкового струму, захист від перевантаження по 
струму, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги.
	

	1.21
	Зв’язок з BMS
	RS485;СAN
	

	1.22
	Діапазон робочих температур, °C 
	від -40 до +60°C 
зниження номінальних параметрів при температурі T>45°C
	

	1.23
	Ступінь захисту від проникнення, IP 
	ІР65
	

	1.24
	Шум, дБ, не більше
	                                              30 dB

	

	1.25
	Розмір (без роз’ємів і кронштейнів), мм, не більше
	330х580х232 
	

	1.26
	Вага, кг, не більше
	20,5
	

	1.27
	Тип охолодження 
	Природне охолодження
	

	1.28
	Стандарт безпеки/ЕМС 
	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

	

	2
	Акумуляторний блок 
	Deye SE-F5 Pro-C-51.2V 5.12kWh рік виготовлення – не раніше 2025 
Кількість – 2 шт.
	Учасник зазначає марку/модель, рік виготовлення та країну походження запропонованого ним товару
Кількість – 2 шт.

	4.1
	Номінальна енергія, кВт.год., 
не менше
	5,12
	

	4.2
	Ємність,  не менше 
	100 Ar
	

	4.3
	Номінальна напруга, В, не менше 
	51,2
	

	4.4
	Номінальний струм заряду/розряду, А, не менше
	100
	

	4.5
	Вага, кг, + 5%
	  44
	

	4.6
	Клас захисту корпусу, IP
	 IP21
	

	4.7
	Діапазон робочих температур, °C:
заряджання, 
розряджання
	
0 ≈ 55°C
-20°C ≈ 55°C
	

	4.8
	Спосіб встановлення 
	Настінне
	

	4.9
	Розміри, мм, не більше
	404х547х141
	

	3
	Сонячний модуль
	Leapton LP210*210-M-66-NB-710W  рік виготовлення – не раніше 2025 
Кількість –9 шт.
	_______________________
_______________________
Учасник зазначає марку/модель, рік виготовлення та країну походження запропонованого ним товару
Кількість – 9 шт.

	7.1
	Потужність, Вт, не менше 
	710
	

	7.2
	Напруга без навантаження, В, не менше 
	48.60V
	

	7.3
	Струм короткого замикання, не менше 
	18.57A
	

	7.4
	Максимальна робоча напруга
	40.60V
	

	7.5
	Ефективність панелі, не менше
	22,86
	

	7.6
	Максимальна напруга у системі, В, не більше 
	1 500
	

	7.7
	Робоча температура, °C 
	- 40°C ≈ 85°C
	

	7.8
	Розміри, мм, не менше 
	2384 × 1303 × 33
	

	7.9
	Вага, кг, не більше 
	39,0
	

	4
	Комплект кріплень 
для металочерепиці 
	Елементи кріплення
рік виготовлення – не раніше 2025 
Кількість – 9 компл., у складі:
	_______________________
_______________________
Учасник зазначає марку/модель, рік виготовлення та країну походження запропонованого ним товару
Кількість – 9 компл., у складі

	8.1
	Профіль алюмінієвий анодований (L=2382мм), шт.
	2
	

	8.2
	Кронштейн кріплення для металочерепиці з метизами, шт. 
	4
	

	8.3
	Z-подібний прижим універсальний, шт.
	2
	

	8.4
	T-подібний прижим універсальний, шт.
	2
	

	8.5
	З'єднувач профілю, шт.
	1
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6.       Очікувана вартість предмета закупівлі:  218 833,33 грн ,без ПДВ. 

