 


Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за  ЄДРПОУ —43582049 . 
2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): "Розчистка  русла р. Думниця в межах с. Зарудці Львівського району Львівської області (капітальний ремонт) " ДК 021:2015 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.
 3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (Особливостей) , UA-2026-07-30-006664-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації
5. Очікувані кількісні показники: 
1-робота.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі на закупівлю:

"Розчистка  русла р. Думниця в межах с. Зарудці Львівського району Львівської області (капітальний ремонт) " ДК 021:2015 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.

Класи наслідків (відповідальності) об’єктів СС2 Сукупний показник СС2


	Відомість обсягів робіт



	№
п/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	Кільк.

	1
	2
	3
	4

	 
	Роздiл 1. Розчистка русла р.Думниця
	 
	 

	1
	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см
	  шт
	126

	2
	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см
	  шт
	28

	3
	Вирізання кущів кущорізом на прямих ділянках. 
	  м2
	2000

	4
	Вирізання кущів кущорізом на косогорі.
	  м2
	3000

	5
	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см
	  шт
	126

	6
	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см
	  шт
	28

	7
	Розкряжування хлистів хвойних і м'яколистяних порід дерев бензопилками на сортаменти довжиною понад 2 м. Діаметр прикорня від 24 до 32 см.
	  м3
	14

	8
	Розкряжування хлистів хвойних і м'яколистяних порід дерев бензопилками на сортаменти довжиною понад 2 м. Діаметр прикорня від 16 до 24 см.
	  м3
	63

	9
	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	  м3
	5841

	10
	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи /з-пiд води при глибинi води до 2м/
	  м3
	6000

	11
	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
	  м3
	11841

	12
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал при влаштуванні воронок у відвалах кавальєрів, група ґрунту 1
	  м3
	120
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	Роздiл 2. Розчистка відкритого осушного каналу К-1
	 
	 

	13
	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/
	  м3
	781

	14
	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10
м, група ґрунтів 1
	  м3
	781
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	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат



Бензин
	







кг
	







23,4068

	
	
	Мастильні матеріали
	кг
	0,6185

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу III
	
	 

	 
	 
	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин
	 
	 

	 
	 
	Мастильні матеріали
	кг
	330,411

	 
	 
	Гідравлічна рідина
	кг
	35,992

	 
	 
	Бензин
	л
	31,631

	 
	 
	Дизельне паливо
	л
	5731,331

	

	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]6.       Очікувана вартість предмета закупівлі:  1 591 850,40 грн з ПДВ. 
1 326 542без ПДВ.


