 
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Управління адміністрування послуг департаменту надання адміністративних послуг Львівської міської ради.
Адреса замовника: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
ЄДРПОУ: 41041750

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Протяжні сканери Epson WorkForce DS-530 III та БФП Canon i-Sensys MF463dw II з Wi-Fі, ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 157 000,00 грн з ПДВ, 130 833,33 грн без ПДВ
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання  комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 
 	Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару. 
[bookmark: _heading=h.gcsfbalot2fo]Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.
[bookmark: _heading=h.tk7gtee6mzm]Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні. 
[bookmark: _heading=h.qnwmtff3jstz]Термін поставки товарів — до 30 вересня 2026 р. 
[bookmark: _heading=h.6yyqy0riw5ys]

Специфікація товару:

1. Протяжний сканер Epson WorkForce DS-530IIІ (2 PIN) – 5 шт.
	№ п/п
	Тип комплектуючих
	Технічні характеристики
	Значення
	Характеристики запропонованої учасником моделі 

	1
	Протяжний сканер Epson WorkForce DS-530IIІ 
	Тип
	Протяжний сканер
	

	
	
	Клас пристрою
	Стаціонарний
	

	
	
	Оптична роздільна здатність
	Не менше 600 x 600DPI
	

	
	
	Швидкість сканування моно
	Не менше 40 стор./хв
	

	
	
	Швидкість сканування колір
	Не менше 40 стор./хв
	

	
	
	Глибина кольору сканування(вхід/вихід) моно
	Не гірше 30-біт / 24-біт
	

	
	
	Глибина кольору сканування(вхід/вихід) колір
	Не гірше 10-біт / 8-біт
	

	
	
	Джерело світла
	Не гірше технологіі ReadyScan LED
	

	
	
	Мінімальний розмір документа
	Не менше 50,8 мм x не менше 50,8 мм (горизонтальна x вертикальна)
	

	
	
	Максимальний розмір документа
	Не менше 215,9 x 6096 мм
	

	
	
	Автоматичне двостороннє сканування
	Так
	

	
	
	Ультразвуковий датчик
	Так
	

	
	
	Діапазон щільності оригіналів для АПД
	Не гірше 27-413 г/кв.м
	

	
	
	Автоподача оригіналів
	Не менше 60 стор
	

	
	
	Денне навантаження
	Не менше 6500 стор / день
	

	
	
	Інтерфейс підключення
	Не гірше USB 3.2 Gen 
	

	
	
	Розміри(ШхГхВ)
	Не більше 296x169x176 мм
	

	
	
	Рівень шуму під час роботи
	Не більше 48 дБ (A)
	

	
	
	Вага
	Не більше 3,7 кг
	

	
	
	Споживана потужність
	Максимальна – не більше 13 Вт;
Економний реж. – не більше 5,5 Вт;
Реж. очікування – не більше 0.8 Вт;
	

	
	
	Драйвер
	Не гірше TWAIN, WIA, ISIS, ICA
	

	
	
	Програмне забезпечення
	Epson Document
Capture software suite,
Epson Scan або еквівалент
	

	
	
	Напруга живлення
	В межах 100-240 В
	

	
	
	Злиття документів
	Сканування з відправкою ел. поштою, Сканування для FTP, Сканування для Microsoft SharePoint®, Сканування для друку, Сканування для веб-директорії,
Сканування на мережеві папки, комп’ютер (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint з Epson Document Capture Pro
	

	
	
	Комплектація
	Документ-сканер;
Драйвера та службові програми (CD);
Інструкція з встановлення;
Кабель живлення;
Кабель USB.
	

	
	
	Гарантія на території України
	Не менше 12 місяців
	












БФП Canon i-Sensys MF463dw II з Wi-Fі – 2 шт.

	№ з/п
	Тип / найменування товару
	Технічні характеристики
	Значення

	1
	2
	3
	4

	
Технічні вимоги:

	
	
БФП Canon i-Sensys MF463dw II з Wi-Fі
	Тип пристрою
	Монохромний лазерний універсальний пристрій

	
	
	Доступні функції
	Друк / сканування / копіювання

	
	
	Швидкість одностороннього друку (формат A4)
	Не менше 40 стор/хв

	
	
	Швидкість двостороннього друку (формат A4)
	Не менше 33 зобр/хв

	
	
	Роздільна здатність друку
	Не менше 1200 x 1200 точок/дюйм

	
	
	Тривалість прогріву
	Не більше 14 секунд після ввімкнення

	
	
	Час виведення першої роздруківки
	Не більше 5 секунд

	
	
	Мови принтера
	UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe PostScript3

	
	
	Шрифти
	Не менше 45 шрифтів PCL / 
не менше 136 шрифтів PostScript

	
	
	Поля друку
	Не більше 5 мм зверху, знизу, зліва та справа

	
	
	Розширені функції друку
	Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) / друк із Cloud (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) / iOS: AirPrint / Android: сертифіковано Mopria

	
	
	Швидкість копіювання
	Односторонній друк (A4) не менше 40 стор/хв / двосторонній друк (A4) не менше 33 зобр/хв

	
	
	Час виведення першої копії
	Не більше 6,1 секунд 

	
	
	Роздільна здатність при копіюванні
	Не менше 600x600 точок/дюйм

	
	
	Двостороннє копіювання
	Так, 2-сторони на 2-сторони (автоматично)

	
	
	Зменшення/збільшення
	Не менше ніж в діапазоні 25–400% із кроком 1%

	
	
	Інші характеристики копіювання
	Видалення рамки / сортування / 2 на 1 / 4 на 1 / копіювання посвідчення

	
	
	Оптична роздільна здатність сканування
	Не менше 600x600 точок/дюйм

	
	
	Швидкість сканування (односторонній монохромний режим)
	Не менше 40 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)

	
	
	Швидкість сканування (односторонній кольоровий режим)
	Не менше 20 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)

	
	
	Швидкість сканування (двосторонній монохромний режим)
	Не менше 80 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)

	
	
	Швидкість сканування (двосторонній кольоровий режим)
	Не менше 40 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)

	
	
	Глибина кольору під час сканування (вхідна/вихідна)
	Не менше ніж 24 біти/24 біти

	
	
	Сумісність
	TWAIN, WIA, ICA

	
	
	Максимальна ширина сканування
	Не менше 216 мм

	
	
	Сканування для надсилання електронною поштою
	TIFF/JPEG/PDF/компактний PDF-файл/PDF-файл із можливістю пошуку

	
	
	Сканування в хмару
	TIFF/JPEG/PDF/PNG

	
	
	iFAX
	ITU-T.37

	
	
	Наявність автоматичного подавача документів
	Так, ємністю не менше ніж на 50 аркушів

	
	
	Ємність касети подачі паперу
	Не менше ніж на 250 аркушів

	
	
	Ємність лотка для виведення паперу
	Не менше ніж на 150 аркушів

	
	
	Наявність багатоцільового лотка подачі паперу
	Так, ємністю не менше ніж на 100 аркушів

	
	
	Типи носія
	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти

	
	
	Розміри носіїв (касета подачі паперу)
	A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм або краще

	
	
	Розміри носіїв (багатоцільовий лоток)
	A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм або краще

	
	
	Розміри носіїв (автоматичний подавач документів)
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: мін. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм або краще

	
	
	Щільність носіїв (касета подачі паперу)
	Не менше ніж від 60 до 120 г/м²

	
	
	Щільність носіїв (багатоцільовий лоток)
	Не менше ніж від 60 до 199 г/м²

	
	
	Щільність носіїв (автоматичний подавач документів)
	Не менше ніж від 60 до 120 г/м²

	
	
	2-сторонній друк
	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Нестандартний формат: мін. від 210 x 279,4 мм до макс. від 216,0 x 355,6 мм
60–120 г/м² або краще

	
	
	Тип інтерфейсу
	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення або краще

	
	
	Сумісність з операційними системами
	Microsoft Windows 11 / Microsoft Windows 10

	
	
	Мережевий протокол (друк)
	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

	
	
	Мережевий протокол (сканування з пристрою у файл)
	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

	
	
	Мережевий протокол (сканування на електронну пошту / інтернет-факс)
	SMTP (надсилання), POP3 (отримання)

	
	
	Мережевий протокол (керування)
	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

	
	
	Мережевий протокол (безпека)
	TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

	
	
	Мережевий протокол (безпека: бездротове підключення)
	Режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) / режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)

	
	
	Підтримка серверного програмного забезпечення для централізованого керування парками пристроїв
	Так

	
	
	Наявність вбудованої RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики
	Так

	
	
	Максимальне робоче навантаження

	Не менше 80000 сторінок на місяць

	
	
	Тактова частота процесора
	Не менше 1200 МГц

	
	
	Пам’ять
	Не менше 1 ГБ

	
	
	Панель керування
	Кольоровий сенсорний РК-екран розміром не менше 12 см

	
	
	Габарити з лотками (Ш x Г x В)
	Не більше 420 мм x 460 мм x 375 мм

	
	
	Вага
	Не менше 16 кг

	
	
	Температура експлуатації
	В діапазоні не менше ніж від 10 до 30 °C

	
	
	Живлення
	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)

	
	
	Орієнтовне споживання у режимі очікування
	Не більше 8 Вт

	
	
	Орієнтовне споживання у режимі сну 
	Не більше 0,9 Вт

	
	
	Орієнтовне споживання у режимі друку
	Не більше 480 Вт

	
	
	Орієнтовне максимальне споживання
	Не більше 1280 Вт

	
	
	Підтримка моделлю багатофункційного пристрою для друку, що пропонується Учасником, моделей картриджів Canon 070 / Canon 070H
	Так / Так




