 


Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за  ЄДРПОУ —43582049 . 
2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): 
Поточний ремонт вхідної групи з облаштуванням елементів доступності для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: м. Винники, вул. Галицька,24 (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
 3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги у порядку визначеному Постановою 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (Особливостей) , UA-2026-09-21-011023-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації
5. Очікувані кількісні показники: 
1-послуга.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:

Поточний ремонт вхідної групи з облаштуванням елементів доступності для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: м. Винники, вул. Галицька,24 (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Обґрунтування необхідної технічної специфікації предмету закупівлі:
Закупівля послуг: «Поточний ремонт вхідної групи з облаштуванням елементів доступності для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: м. Винники, вул. Галицька,24 (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» з певними технічними і якісними характеристиками зазначеними в цьому Додатку, обґрунтована наявними потребами Замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, з урахуванням співвідношення ціни і якості, замовником було прийнято рішення  провести закупівлю з даними технічними і якісними характеристиками.
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент», в обґрунтування такого посилання – тому що це найбільше відповідає потребам Замовника.
1. У кошторисних розрахунках повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів, що входять у вартість послуг. 
2. Учасник повинен надавати послуги, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути новими, якісними та безпечними, а також відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, діючим нормативним стандартам щодо виготовлення і використання зазначених матеріалів.
3. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.
4.  Послуги повинні надаватися кваліфікованими робітниками.
5.  Учасник гарантує відповідність якості послуг, що надаються за цим Договором вимогам законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил щодо: міцності, надійності та довговічності, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо охорони праці; екології; пожежної безпеки.
6. Учасник здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконує контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали  та конструкції, які застосовуються під час надання послуг, відповідають вимогам чинних національних стандартів, діючих на території України.
[bookmark: _Hlk171177368]7. Гарантійний строк складає 5 (п’ять) років з моменту передачі наданих послуг Замовникові. Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання акту приймання наданих послуг. Протягом дії гарантійного строку Виконавець зобов’язується безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини.
8. Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились роботи.
9. Місце надання послуг: Львівська область, м. Винники, вул. Галицька,24
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	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Роботи виконуються в обмежених умовах забудованої
частини населених пунктів (Вказівки щодо застосування
КНУ на ремонтно-будівельні роботи  дод.Б, табл.Б1п.8 
К = 0,1 х 0,6 + 1 = 1,06 - вплив фактору "В")
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення ( зі збереженням матеріалів)
	м2
	30
	 

	2
	Розбирання бортових каменів
	м
	9
	 

	3
	Розбирання щебеневих основ
	м3
	6
	 

	 
	---Навантаження та вивіз будівельного сміття
	 
	 
	 

	4
	Навантаження сміття вручну
	 т
	13,6
	 

	5
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	13,6
	 

	6
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 м3
	3,5
	 

	7
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	 м3
	2,5
	 

	8
	Перевезення ґрунту до 10 км
	т
	4,375
	 

	9
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1
	 м3
	1
	 

	10
	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до
3 м, товщиною до 300 мм ( бетон С16/20)
	 м3
	1,15
	 

	11
	Улаштування основи з піску
	 м3
	0,4
	 

	12
	Улаштування бетонної підготовки ( бетон С8/10)
	м3
	0,4
	 

	13
	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 ( бетон С16/20)
	 м3
	1,8
	 

	14
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	10,8
	 

	15
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення
	м2
	6,75
	 

	 
	---Огорожа та поручні, L = 7 м/п
	 
	 
	 

	16
	Установлення металевих огорож
	м
	7
	 

	17
	Установлення поручнів
	м
	7
	 

	18
	Ставлення кріплень
	шт
	28
	 

	 
	---Покриття тип П-1, S = 42 м2
	 
	 
	 

	19
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 250 мм
	м2
	42
	 

	20
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	 м3
	7,9
	 

	21
	Перевезення ґрунту до 10 км
	т
	13,1
	 

	22
	Улаштування підстильного шару щебеневого
	м3
	4,2
	 

	23
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску
	м3
	8,4
	 

	24
	Вкладання геотекстилю
	 м2
	42
	 

	25
	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за
товщини шару 12 см
	м2
	42
	 

	26
	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 ( до загальної товщини 20
см)
	м2
	42
	 

	27
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення ( з використанням матеріалу від
демонтажу)
	м2
	42
	 

	28
	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЕМ]
	м різу
	12
	 

	 
	Бетонний поребрик ,
	 
	 
	 

	29
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	12
	 

	 
	---Тактильна плитка ( 35 шт) , S = 3,15 м2
	 
	 
	 

	30
	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої
клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	3,15
	 

	31
	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та
звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі
шаром 15 см
	м2
	20
	 

	32
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних
вручну
	м2
	20
	 

	 
	Дверний блок
	 
	 
	 

	33
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	 

	34
	Знімання дверних полотен
	 м2
	1,8
	 

	35
	Знімання дверних [віконних] наборів накладних
	 шт
	1
	 

	36
	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2
	м2
	1,85
	 

	37
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
	м2
	4,2
	 

	38
	Улаштування основи з сiтки по газобетонних поверхнях
	м2
	4,2
	 

	39
	Безпiщане накриття стiн стартовою шпаклівкою
	м2
	4,2
	 

	40
	Безпiщане накриття стiн фінішною шпаклівкою
	м2
	4,2
	 

	41
	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по
каменю стін гладких
	м2
	4,2
	 

	42
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	6
	 



Учасник у складі тендерної пропозиції подає підписану інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

[bookmark: _GoBack]6.       Очікувана вартість предмета закупівлі:  455248,00 грн з ПДВ. 

