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Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» (ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»)
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 20122395
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славсько, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601, office@gng.com.ua
Місцезнаходження об’єкта:
АЗС №7 79053, Львівська область, м. Львів по вул. Володимира Великого, 58.
Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту АЗС №7, який відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: 
Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не поширюється на
суб’єктів господарювання, до набрання чинності цього Закону, так як технологічне обладнання автозаправної станції (АЗС) прийнято в експлуатацію у 2003р., АГЗП - 2009р.
Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки об’єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об’єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».
Загальний опис об’єкта. ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та 100 заправок
на добу по скрапленому/зрідженому газу) і оснащена стаціонарного типу з комплексом
будівель для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів, модулем АГЗП та із стаціонарно встановленими ПРК.
Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП
ЄВРО, ДП Пульс), бензином (А-95 ЄВРО, А-95 Пульс) та скрапленим/зрідженим газом
(пропан-бутан). На АЗС наявний дизельагрегат та морозильна камера.
На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і
тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.
Згідно з вимогами ДСП 173-96, відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. З урахуванням модулю АГЗП, для АЗС № 7, СЗЗ прийнята – 50м як для багатопаливної заправки.
Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗС складають (т/рік): Сірководень 0,000,  Метан 0,053, Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,304, Гас 0,000, Бутан 0,254,Пропан 0,551.
[bookmark: _GoBack]Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 0,000 за складом Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,021 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,002 Оксид вуглецю 0,002; Діоксид вуглецю 1,503; Фреони 0,000; Усього для підприємства 2,690. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи – не надаються. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.
Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатах розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. 
Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних
джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу. Підприємство ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.
Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у Львівську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 18; (33026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.


