«Послуги із забезпечення доступу та обслуговування локальної мережі»
(ДК 021:2015: 50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання)
На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 ‹Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Послуги із забезпечення доступу та обслуговування локальної мережі» (ДК 021:2015: 50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання) для потреб департаменту фінансової політики Львівської міської ради забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.
1. Hазва пpeдмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
«Послуги із забезпечення доступу та обслуговування локальної мережі» (ДК 021:2015: 50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання)
2. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2026- 02-11-015383-а
3. Обґрунтуваня технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Підтримка працездатності комп’ютерної локальної мережі замовника в безперервному режимі – 24/7.
Налаштування окремої віртуальної локальної мережі (VLAN) засобами, що мають діючий висновок щодо відповідності вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації для підключення незалежного з’єднання, що буде відстежуватися і контролюватися системою моніторингу згідно вимог та звернень замовника. Маршрутизація локальної мережі та звʼязок з іншими мережами повинен забезпечуватися апаратним маршрутизатором з функцією міжмережевого екрану наступного покоління (Next-Generation Firewall (NGFW) з загальною пропускною здатністю не менше 2 Гбіт/с.
Здійснення постійного та безперервного моніторингу працездатності мережного обладнання в системі моніторингу служб і станів комп’ютерної мережі.
Забезпечення оптичного каналу зв’язку для можливості налаштування та моніторингу  доступу та обслуговування локальних мереж.
Забезпечення надійної та безперебійної роботи локальної мережі, яке можливе за наявності  керованиих комутаторів 2 рівня, моделі (модель) яких мають висновок щодо відповідності вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації та відповідають наступним вимогам або є кращими:
· Фіксована 1U – для встановлення в 19” шафу
· Не менше 24 портів, не гірше ніж 1000BaseT
· Не менше 4 портів 1Gb SFP 
· Пропускна ємність комутації не менше 41 млн.пак./сек
· Загальна ємність комутації не менше 56Гб/с у режимі повного дуплекса
· Розмір таблиці MAC-адрес не менше 8192 записів
· Підтримка Jumbo-кадрів розміром не менше 9220 байт
· Функціональні вимоги Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
· Cумісність з Radius Server та Aruba Clear Pass або еквівалентним сервісом
· Internet Group Management Protocol (IGMP) v2
· Voice VLAN
· Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+)
· Network Timing Protocol (NTP)
· порти з підтримкою РоЕ
· IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
· MAC-based VLAN assignment
· Access Control Lists (ACLs) на основі VLAN та портів
· Spanning Tree Root Guard (STRG)
· Bridge protocol data unit (BPDU) Guard
· Дзеркалювання портів
Здійснення підтримки користувачів (замовника) у робочий час замовника як віддалено так і локально за адресою замовника/встановленого обладнання.
Належна підтримка замовника здійснюється через багатоканальну лінію зв’язку (з можливістю одночасної підтримки більше ніж одного заявника в телефонному режимі).
Служба підтримки виконавця щодо надання послуг з обслуговування локальної комп’ютерної мережі повинна забезпечувати наступне:
• Реєстрація звернень в єдиній CRM чи ITSM системі;
• Супровід заявки до моменту повного вирішення звернення;
• Зворотній зв’язок з користувачем (замовником) після закриття звернення;
• Запис телефонних розмов з користувачем (замовником).
Здійснення постійного та безперервного моніторингу ресурсів та використаного трафіку.
Здійснення підключення користувачів до комп’ютерної мережі (ПК- розетка RJ-45), за необхідності, здійснення заміни розеток, конекторів, мережевого кабелю, тощо.
Забезпечення відновлення працездатності та/або заміну обладнання не пізніше 2-х годин з моменту звернення. У випадку виходу з ладу обладнання його заміна має здійснюватися протягом 3 годин (не більше). Час виконання робочі дні/ години замовника.
Виконавець забезпечує організацію надання послуги з дати підписання договору.
Орієнтовна кількість пристроїв замовника яким необхідно забезпечити доступ до локальної комп’ютерної мережі – 93.

4. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:
При визначенні очікуваної вартості замовник неухильно дотримувався принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» із застосуванням методу статистичного аналізу інформації про ціну предмета закупівлі (порівняння цін на аналогічні послуги, закуплені у попередні періоди та цін послуг, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі).
Розмір бюджетного призначення визначено виходячи із пропозицій до бюджету на 2026 рік, а також відповідно до прийнятої ухвали Львівської міської ради від 18.12.2025 № 7244 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2026 рік». Очікувану вартість процедури  закупівлі в розмірі 174100 грн визначено за мінусом очікуваної вартості послуг за січень-лютий 2026р., що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в 2025 році (оскільки дію цього договору продовжено на строк до 28.02.2026р. достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2026 року). Термін надання послуг – до грудня 2026 року.


