 
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Управління адміністрування послуг департаменту надання адміністративних послуг Львівської міської ради.
Адреса замовника: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
ЄДРПОУ: 41041750

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Персональний комп’ютер, ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 65 573,00 з ПДВ, 54 644,17 без ПДВ
Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання  комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 
 	Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару. 
[bookmark: _heading=h.gcsfbalot2fo]Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.
[bookmark: _heading=h.tk7gtee6mzm]Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні. 
[bookmark: _heading=h.qnwmtff3jstz]У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Термін поставки товарів — до 26 жовтня 2026 р. 
Персональний комп’ютер – 1 шт.
	№ п/п
	Тип комплектуючих
	Технічні характеристики
	Значення
	Примітки

	1
	Процесор Intel Core i5-14400 2.5GHz/20MB (BX8071514400) s1700 BOX*
	Тип упаковки
	BOX
	

	
	
	Кількість потоків
	Не менше 16
	

	
	
	Кількість ядер процесора
	Не менше 10
	

	
	
	Базова частота процесора
	Не менше 2,5 GHz
	

	
	
	Максимальна частота процесора
	Не менше 4,7 GHz
	

	
	
	Графічна підсистема
	Інтегрована
	

	
	
	Літографія 
	Не гірше Intel 7
	

	
	
	Підтримка Direct X
	Не нижче версії 12
	

	
	
	Підтримка Open GL
	Не нижче версії 4.5
	

	
	
	Розрахункова потужність
	Не менше 65W
	

	
	
	Кеш пам’ять 3го рівня
	Не менше 20 Мb SmartCache
	

	
	
	Підтримка пам’яті
	Не менше: 192Gb DDR4-3200
DDR5-4800
	

	
	
	Гарантія
	Не менше 36 місяців офіційної гарантії від виробника
	

	2
	Материнська плата ASUS PRIME H610M-A-CSM*
	Форм-фактор
	MicroATX
	

	
	
	Socket
	1700
	

	
	
	Чіпсет
	H610
	

	
	
	Підтримка пам’яті
	
	

	
	
	Кількість каналів пам’яті
	Не менше 2
	

	
	
	Охолодження південного моста
	Радіатор
	

	
	
	Кількість роз'ємів SATA III
	Не менше 4
	

	
	
	Характеристики введення\виведення
	2 x PS/2
	

	
	
	
	1 x D-Sub (VGA)
	

	
	
	
	1 x LAN (RJ45) port не гірше 1 Gb/s
	

	
	
	
	1 x DisplayPort
	

	
	
	
	1 x HDMI
	

	
	
	
	3 х аудіороз'ємів
	

	
	
	
	Не менше 4 х USB версії не нижче 2.0
	

	
	
	
	Не менше 2 x USB версії не нижче 3.2  Gen 2
	

	
	
	Кількість роз'ємів M.2 
	Не менше 2
	

	
	
	Конектор живлення
	1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12 В
	

	
	
	Роз’єми розширення
	Не менше:
1 x PCI-E 4.0 x16
2 x PCI-E 3.0 x1
	

	
	
	Фронтальні роз’єми
	Не менше:2 x Front USB версії не нижче 2.0
1 x Front USB версії не нижче 3.2 Gen 1
	

	
	
	Гарантія
	Не менше 36 місяців офіційної гарантії від виробника
	

	3
	Оперативна пам'ять Kingston Fury DDR5-5200 16384 MB PC5-41600 Beast Black (KF552C40BB-16)*
	Об’єм 
	Не менше 16Gb 
	

	
	
	Тип пам’яті 
	DDR5-SDRAM
	

	
	
	Тактова частота
	Не менше 5200 МHz
	

	
	
	Напруга живлення
	1.25 В
	

	
	
	Охолодження
	Радіатори на чіпах
	

	
	
	Ефективна пропускна здатність
	Не менше 41600 МБ/с
	

	
	
	Гарантія
	Не менше 60 місяців офіційної гарантії від виробника
	

	4
	SSD диск Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D NAND (SNV3S/1000G)*
	Тип
	M.2
	

	
	
	Ємність одного диску 
	Не менше 1000Gb
	

	
	
	Максимальна швидкість читання\запису стиснутих даних
	Не менше 6000\4000 Мб\с
	

	
	
	Форм-фактор
	M.2 розмір 2280
	

	
	
	Інтерфейс
	PCIe 4.0 x4 NVMe
	

	
	
	Тип елементів пам’яті 
	3D NAND 
	

	
	
	Час напрацювання на відмову
	Не менше 2000000 год
	

	
	
	Гарантія
	Не менше 60 місяців офіційної гарантії від виробника
	

	5
	Блок живлення Chieftec GPS-550A8 550W*
	Максимальна потужність блоку живлення
	Не менше 550 Вт
	

	
	
	Охолодження
	Вентилятор 120 мм
	

	
	
	Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт
	2x6+2pin
	

	
	
	Тип роз'єму підключення до материнської плати
	ATX 20+4pin
	

	
	
	Тип роз'єму підключення живлення процесора
	1x4+4pin
	

	
	
	Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA
	Не менше 2 / 1 / 4
	

	
	
	Максимальні навантаження
	Не менше 3.3 В / +5 В - 18 A / 18 А, 110 Вт 
+12 В - 42 A, 504 Вт 
-12 В - 0.3 А, 3.6 Вт 
+5 В sb - 2.5 А, 12.5 Вт
	

	
	
	Захисти
	Не менше OPP / OVP / UVP / SCP / AFC / SIP
	

	
	
	Ефективність
	>80%
	

	
	
	Гарантія
	Не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника
	

	6
	Корпус Chieftec PRO MINI Black (AZ-01B-OP)*
	Форм-фактор
	· Mini-ITX
· microATX
	

	
	
	Типорозмір
	Mini-Tower
	

	
	
	Кількість встановлених вентиляторів
	Не менше 1 
	

	
	
	Кількість внутрішніх відсіків 3.5"
	Не менше 1
	

	
	
	Кількість відсіків 2.5"
	Не менше 2
	

	
	
	Зовнішні роз'єми
	Не менше 1 x не гірше USB Type-A 2.0;
Не менше 1 x не гірше USB 3.0;
Не менше 1 x не гірше USB Type-C;
1 x Вихід для навушників;
1 х Вхід для мікрофона
	

	
	
	Матеріал боковини, матеріал шасі:
	Сталь/пластик
	

	
	
	Максимальна довжина для встановлення відеокарт
	Не менше 330мм
	

	
	
	Місце під блок живлення
	Знизу
	

	
	
	Гарантія
	Не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника
	

	7
	Операційна система 
	Родина операційних систем
	Windows 11Pro
	

	
	
	Тип
	Коробкова версія або ОЕМ
	

	
	
	Версія 
	Професійна
	

	
	
	Мова прикладної програми
	Українська
	

	
	
	Вид встановлення на ПК
	Передвстановлена (Не активована, не переглядався ключ продукту)
	

	
	
	Розрядність
	64
	

	8
	Монітор Philips 27B2N3500J/00*
	Діагональ дисплею
	Не менше 27”
	

	
	
	Тип матриці
	IPS
	

	
	
	Максимальна роздільна здатність
	Не менше 2560 x 1440
	

	
	
	Крок пікселя, мм
	Не більше 0,2331 x 0,2331
	

	
	
	Яскравість, ніт
	Не менше 350
	

	
	
	Кольори дисплею
	Не менше 16,7 млн (True 8 біт)
	

	
	
	Коефіцієнт контрастності (типовий)
	1500:1
	

	
	
	SmartContrast
	50 000 000:1
	

	
	
	Час відгуку (типовий), мс
	Не більше 4 (сіре до сірого)
	

	
	
	Кут огляду по горизонталі, град
	Не менше 178º
	

	
	
	Кут огляду по вертикалі, град
	Не менше 178º
	

	
	
	Частота оновлення, Hz
	Не менше 120
	

	
	
	Область ефективного відображення, мм
	Горизонтальна: не менше 596,74;
Вертикальна: не менше 335,66 
	

	
	
	Технології поліпшення зображення
	LowBlue mode,  Flicker Free,  SoftBlue,  EasyRead,  Eyesafe
	

	
	
	Технології синхронізації
	Adaptive-Sync
	

	
	
	Щільність пікселів, PPI
	Не менше 109
	

	
	
	Покриття екрана
	Антиблікове, тверде 3H, матовість 25%
	

	
	
	Роз’єми
	Не менше 2х HDMI не гірше версії 2.0;

Не менше 1х DisplayPort не гірше версії 1.2;

1х Аудіовихід;

Не менше 1х не гірше USB3.2 Gen1 Type-B(висхідний);

Не менше 4х не гірше USB Type-A(з 1 роз’ємом для швидкого заряджання B.C 1.2)(низхідний)
	;

	
	
	Вбудовані динаміки
	2х2Вт
	

	
	
	Підставка
	Налаштування висоти: 150 мм;
Поворот: 
-/+90°
Обертання:
-/+180°
Нахил:
-5/30°
	

	
	
	VESA, мм
	100х100
	

	
	
	Вага(без упаковки),кг
	Не більше 6,23
	

	
	
	Макс. висота з підставкою, мм
	Не більше 615 x 540 x 229
	

	
	
	Збереження довкілля та енергії
	Energy Star

EPEAT*
Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
	

	
	
	Дозволи контролюючих органів
	Не гірше
CB
Маркування CE
TUV/GS
TUV Ergo
Сертифікат TCO
EAC
EAC ROHS
UKCA
EMF
FCC
ICES-003

Сертифікат TÜV Rheinland Low Blue Light (апаратне рішення)

Сертифікат Eyesafe® 2.0
	

	
	
	Гарантія на території України, років
	Не менше 5
	

	9
	Комплект бездротовий Logitech MK270 UA (920-004508)*
	Вид
	Бездротова
	

	
	
	Інтерфейс підключення
	USB адаптер 2.4 ГГц
	

	
	
	Розкладка клавіатури
	Українська, англійська
	

	
	
	К-сть кнопок
	Клавіатура: не менше 104; Мишка: не менше 3
	

	
	
	Діапазон дії
	До 10 м
	

	
	
	Тип батарейок/акумуляторів
	Клавіатура: 1х АА;
Мишка: 2х ААА
	

	
	
	Тип клавіш клавіатури
	Мембранний
	

	
	
	Регульована висота клавіатури
	Так
	

	
	
	Вологозахищена конструкція клавіатури
	Так
	

	
	
	Вимикач живлення клавіатури
	Наявний
	

	
	
	Габарити клавіатури, мм
	Не більше 18х441х149
	

	
	
	Вага (з батареями), г
	Не більше 498
	

	
	
	Тип датчика миші
	Оптичний
	

	
	
	Максимальна роздільна здатність сенсора, dpi
	Не менше 1000
	

	
	
	Фізичні розміри миші(ВхШхГ), мм
	99х60х39
	

	
	
	Вага миші, г
	Не більше 75,2
	

	
	
	Кнопка увімкнення і вимкнення живлення
	Наявна
	

	
	
	Гарантія на території України, міс
	Не менше 36
	



Вимоги: 

1. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені
2. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки мають бути передані Замовнику.
3. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. 
4. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду.
5. Замовник протягом усього гарантійного терміну має право повернути Учаснику неякісний Товар, у якому виявлено виробничі дефекти або який не працює належним чином незважаючи на дотримання Замовником правил технічної експлуатації.
6. У гарантійних випадках, що виникли не з вини Замовника, відновлення працездатності несправного товару або заміна  здійснюється протягом всього гарантійного терміну Учасником за власний рахунок.
7. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.
8. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.
9. Місце поставки товару: 
Львів, пл. Ринок,1.


