Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: на виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті (або на сайті головного органу).
Замовник: Управління адміністрування послуг департаменту надання адміністративних послуг Львівської міської ради
Адреса замовника: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
ЄДРПОУ: 41041750
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-08-011244-a
Вид процедури: відкриті торги з особливостями
Предмет закупівлі: «Поточний ремонт приміщення та вхідної групи Центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 374», ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи
Вид предмета закупівлі: послуги
Метою закупівлі є забезпечення належного технічного, санітарного та естетичного стану приміщення та вхідної групи Центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 374, шляхом виконання поточного ремонту, створення належних та безпечних умов для перебування відвідувачів і працівників та забезпечення доступності й комфортного отримання адміністративних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації та експертної оцінки.
Очікувана вартість становить 1 837 652,00 з ПДВ та 1 531 376,67 без ПДВ.
Виготовлення кошторисної документації, витрати на експертизу не враховувались при визначенні очікуваної вартості послуг з поточного ремонту.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення предмета закупівлі: Розмір бюджетних призначень на 2026 рік виділено ухвалою Львівської міської ради від 30.07.2026 № 8231 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2026 рік". 

 Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням фактичного стану приміщення та вхідної групи Центру надання адміністративних послуг, необхідності проведення поточного ремонту, усунення наявних недоліків та забезпечення належного технічного, санітарного, естетичного стану об’єкта. Обсяги та перелік ремонтних робіт визначені на підставі дефектного акта та кошторисної документації, розробленої відповідно до фактичної потреби Замовника. Технічне завдання містить перелік, обсяги та технічні характеристики робіт і матеріалів, необхідних для якісного виконання поточного ремонту. Під час виконання робіт мають бути забезпечені належна якість, безпечність та відповідність результату ремонту вимогам чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів та інших нормативних документів, що застосовуються до відповідного виду робіт. 
Строк надання послуг: до 15 грудня 2026 року.
Місце надання послуг: Львів, вул. Шевченка, 374 .
	
	 

	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	38,4
	 

	2
	Розбирання монолітних бетонних фундаментів
	 м3
	1,9
	 

	3
	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЕМ]
	м2
	9,2
	 

	4
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору
	м3
	2,4
	 

	5
	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит
на 1 м2 до 10 шт
	м2
	19,2
	 

	 
	СХОДИНКИ
	 
	 
	 

	6
	Установлення сходинок з окремих каменів
	м
	48
	 

	7
	Забивання щілин герметиком
	м
	24,2
	 

	8
	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного
метра грат до 60 кг
	м
	3,7
	 

	9
	Установлення металевих огорож з поручнями з
твердолистяних порід
	м
	12
	 

	10
	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	11,5
	 

	11
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	м2
	11,5
	 

	12
	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками
площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних
стінах
	м2
	8,75
	 

	13
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах
	м2
	8,75
	 

	14
	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками
площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних
стінах
	м2
	4
	 

	15
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах
	м2
	4
	 

	16
	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель
неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1
мм
	м2
	14,5
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	1
	2
	3
	4
	5

	17
	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т
	т
	0,27
	 

	18
	Демонтаж фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі
	 м2
	12
	 

	19
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.
	т
	1,2
	 

	20
	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м
	т
	1,2
	 

	21
	Улаштування покрівель із листів фіброцементних
	м2
	33,6
	 

	22
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м
	м2
	21
	 

	23
	Ставлення анкерів
	шт
	96
	 

	24
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі
	 м2
	12
	 

	25
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів
	м
	5
	 

	26
	Улаштування жолобів підвісних
	м
	12
	 

	27
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	91,5
	 

	28
	Улаштування плінтусів МДФ з кріпленням цвяхами
	м
	91,5
	 

	29
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2,
товщина шару 20 мм
	м2
	85
	 

	30
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	 м2
	271,3
	 

	31
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	 м2
	271,3
	 

	32
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	271,3
	 

	33
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази
	 м2
	127,5
	 

	34
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	127,5
	 




	У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».

Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на послугу: Поточний ремонт приміщення та вхідної групи Центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 374 (далі – Послуга), передбачену даним технічним завданням. Учасник визначає ціну на Послугу, яку він пропонує надати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; крім ПДВ.
Учасник  надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої надання такої послуги.
Термін надання послуг визначається умовами договору та цією тендерною документацією.
Учасник гарантує якість наданих послуг і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Гарантійний строк якості становить – 5 років від дня підписання Акта надання послуг.
Вартість матеріально-технічних ресурсів, ціни на матеріали повинні відповідати поточному рівню цін, що склався на ринку на дату формування договірної ціни.


